[KOSZTORYS ATHENASOFT]
co=Copyright Athenasoft sp. z o.o.
wf=4
pr=NORMA	4.03
nan=Budowa dwóch przepustów i remont siedmiu przepustów.
pe=1
op=1
opn=0	0	2	1	1	0	1	8	1	0	1	0	0	0	1.	1	1	0	1
prn=2	2	2	2	3	0	6	0
own=2	1	1	0	1	1	0	1	1	0	0	0	1	0	1	1	poz.	<	>	1	0	0	0
pm=dział	dział
pd=działu	działu
mm=działy	działy
md=działów	działów
wan=PLN
wk=14337.46
na=Koszty pośrednie	Koszty zakupu	Zysk	VAT
wn=			2680.99

[STRONA TYT]
na=KOSZTORYS   OFERTOWY
afn=       
nb=Budowa dwóch przepustów i remont siedmiu przepustów
ab=działki o nr ew. 1778, 1777/4, 1779/21, 1779/22 w obrębie Gródek, gmina Grodek i działki o nr ew. 291/1, 222, 223, 226 w obrębie Kuchmy, gmina Michałowo, powiat białostocki.
ni=Polskie Towarzystwo Ochrony Ptaków
ai=Sekretariat: ul. Ciepła 17, 15-471 Białystok.
nk=.........................................
dt=.........................................
kln=13101310Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień:13101310CPV 452 40000-1  Budowa obiektów inżynierii wodnej.13101310CPV 452 20000-5  Roboty inżynieryjne i budowlane.1310

[NARZUTY NORMA 1]
na=VAT
wa=23	1	0
op=0	0
nc=1

[NARZUTY NORMA 2]
na=Koszty pośrednie
wa=68.5	1	0
op=1	0
nr=1
ns=1

[NARZUTY NORMA 2]
na=Koszty zakupu
wa=7.4	1	0
op=0	1
nm=1

[NARZUTY NORMA 2]
na=Zysk
wa=11.3	1	0
op=1	0
nr=1
ns=1

[RMS ZEST 1]
ty=M
na=zabezpieczenie z ceownika 40*40 wg. zał. nr 19
id=	3
jm=kg	033
ce=0
il=22.658

[RMS ZEST 2]
ty=M
na=prowadnice-0.0278t
id=	3
jm=t	034
ce=0
il=0.06

[RMS ZEST 3]
ty=M
na=prowadnice-0.03143t
id=	3
jm=t	034
ce=0
il=0.06

[RMS ZEST 4]
ty=M
na=prowadnice-0.0293t
id=	3
jm=t	034
ce=0
il=0.09

[RMS ZEST 5]
ty=M
na=żwir do nawierzchni
id=	3
jm=m3	060
ce=0
il=327

[RMS ZEST 6]
ty=M
na=kruszywo z frakcją gliny
id=	3
jm=m3	060
ce=0
il=231.368

[RMS ZEST 7]
ty=M
na=kruszywo z frakcją gliny'
id=	3
jm=m3	060
ce=0
il=31.602

[RMS ZEST 8]
ty=M
na=bale III kl.
id=	3
jm=m3	060
ce=0
il=7.27

[RMS ZEST 9]
ty=S
na=zestaw do transportu betonu
id=00001	3
jm=m-g	148
ce=0
il=630

[RMS ZEST 10]
ty=M
na=pręty okrągłe gładkie do zbrojenia betonu
id=1101399	2
jm=kg	033
ce=0
il=848.028

[RMS ZEST 11]
ty=S
na=koparka gąsienicowa 0.25 m3
id=11161	1
jm=m-g	148
ce=0
il=9.298

[RMS ZEST 12]
ty=S
na=spycharka gąsienicowa 74 kW (100 KM)
id=11334	1
jm=m-g	148
ce=0
il=6.631

[RMS ZEST 13]
ty=S
na=ubijak spalinowy 200 kg
id=12622	1
jm=m-g	148
ce=0
il=6.631

[RMS ZEST 14]
ty=M
na=gwoździe budowlane
id=1332099	2
jm=kg	033
ce=0
il=0.762

[RMS ZEST 15]
ty=M
na=okucia do szandorów
id=1349599	2
jm=kg	033
ce=0
il=113.4

[RMS ZEST 16]
ty=S
na=pompa przeponowa spalinowa do 35 m3/h
id=14121	1
jm=m-g	148
ce=0
il=729

[RMS ZEST 17]
ty=M
na=Soltox
id=1412231	2
jm=kg	033
ce=0
il=1.684

[RMS ZEST 18]
ty=M
na=pospółka do nawierzchni drogowych
id=1602299	2
jm=m3	060
ce=0
il=31.704

[RMS ZEST 19]
ty=M
na=żwir do nawierzchni drogowych
id=1602699	2
jm=m3	060
ce=0
il=28.8

[RMS ZEST 20]
ty=M
na=płyty betonowe ażurowe "krata"
id=2220699	2
jm=szt	020
ce=0
il=271.7

[RMS ZEST 21]
ty=M
na=papa asfaltowa na tekturze izolacyjna
id=2304100	2
jm=m2	050
ce=0
il=18.27

[RMS ZEST 22]
ty=M
na=mieszanka betonowa
id=2370699	2
jm=m3	060
ce=0
il=7.849

[RMS ZEST 23]
ty=M
na=Beton C-25/30
id=2370699	2
jm=m3	060
ce=0
il=1.442

[RMS ZEST 24]
ty=M
na=beton C-25/30
id=2370699	2
jm=m3	060
ce=0
il=12.669

[RMS ZEST 25]
ty=M
na=bale iglaste obrzynane wymiarowe kl. II
id=2600210	2
jm=m3	060
ce=0
il=0.522

[RMS ZEST 26]
ty=M
na=deski iglaste obrzynane kl.III gr. 19-45 mm
id=2600620	2
jm=m3	060
ce=0
il=0.942

[RMS ZEST 27]
ty=S
na=holownik 3-4
id=27110	1
jm=m-g	148
ce=0
il=0.369

[RMS ZEST 28]
ty=S
na=krypa
id=28310	1
jm=m-g	148
ce=0
il=7.894

[RMS ZEST 29]
ty=S
na=żuraw samochodowy
id=31100	1
jm=m-g	148
ce=0
il=22.88

[RMS ZEST 30]
ty=S
na=żuraw samochodowy 4 t
id=31112	1
jm=m-g	148
ce=0
il=24.403

[RMS ZEST 31]
ty=S
na=żuraw samochodowy
id=31199	1
jm=m-g	148
ce=0
il=32.508

[RMS ZEST 32]
ty=M
na=włóknina syntetyczna
id=3900799	2
jm=m2	050
ce=0
il=344.896

[RMS ZEST 33]
ty=S
na=ciągnik kołowy
id=39100	1
jm=m-g	148
ce=0
il=26.592

[RMS ZEST 34]
ty=S
na=ciągnik kołowy 37 kW (50 KM)
id=39116	3
jm=m-g	148
ce=0
il=39.6

[RMS ZEST 35]
ty=S
na=ciągnik kołowy 55-63 kW (75-85 KM)
id=39121	1
jm=m-g	148
ce=0
il=31.532

[RMS ZEST 36]
ty=M
na=drewno okrągłe iglaste na stemple budowlane
id=3950099	2
jm=m3	060
ce=0
il=0.137

[RMS ZEST 37]
ty=M
na=drewno opałowe iglaste - szczapy i wałki niekorowane
id=3950101	1
jm=m3	060
ce=0
il=0.09

[RMS ZEST 38]
ty=M
na=drewno opałowe
id=3950101	1
jm=m3	060
ce=0
il=0.765

[RMS ZEST 39]
ty=M
na=kołki faszynowe
id=3951099	2
jm=szt	020
ce=0
il=864.5

[RMS ZEST 40]
ty=M
na=słupki drewniane iglaste śr.70mm
id=3951300	1
jm=m3	060
ce=0
il=0.011

[RMS ZEST 41]
ty=S
na=samochód skrzyniowy do 5 t
id=39521	1
jm=m-g	148
ce=0
il=0.185

[RMS ZEST 42]
ty=S
na=samochód skrzyniowy 5-10 t
id=39531	1
jm=m-g	148
ce=0
il=4.224

[RMS ZEST 43]
ty=S
na=samochód skrzyniowy
id=39599	1
jm=m-g	148
ce=0
il=3.326

[RMS ZEST 44]
ty=S
na=przyczepa skrzyniowa
id=39610	1
jm=m-g	148
ce=0
il=25.45

[RMS ZEST 45]
ty=S
na=przyczepa skrzyniowa 3,5 t
id=39611	1
jm=m-g	148
ce=0
il=39.6

[RMS ZEST 46]
ty=S
na=przyczepa skrzyniowa do 3.5 t
id=39611	1
jm=m-g	148
ce=0
il=31.532

[RMS ZEST 47]
ty=S
na=przyczepa dłużycowa do 4.5 t
id=39651	1
jm=m-g	148
ce=0
il=0.185

[RMS ZEST 48]
ty=M
na=darń
id=3990000	1
jm=m2	050
ce=0
il=300.15

[RMS ZEST 49]
ty=M
na=nasiona traw
id=3990710	1
jm=kg	033
ce=0
il=2.16

[RMS ZEST 50]
ty=S
na=beczkowóz ciągniony 2500 dm3
id=39982	1
jm=m-g	148
ce=0
il=1.142

[RMS ZEST 51]
ty=M
na=kręgi betonowe śr. 1000 mm wys. 500 mm
id=5420004	2
jm=szt	020
ce=0
il=7.2

[RMS ZEST 52]
ty=M
na=rurki drenarskie ceramiczne śr. 10 cm
id=5505020	2
jm=szt	020
ce=0
il=522

[RMS ZEST 53]
ty=M
na=rury PEHD, PP lub PVC  SN-8  o śr. wewn. 600 mm'
id=5601299	2
jm=m	040
ce=0
il=6.12

[RMS ZEST 54]
ty=M
na=rury PEHD, PP lub PVC  SN-8  o śr. wewn. 800 mm'
id=5601299	2
jm=m	040
ce=0
il=34.68

[RMS ZEST 55]
ty=M
na=rury PEHD, PP lub PVC  SN-8  o śr. wewn. 600 mm''
id=5601299	2
jm=m	040
ce=0
il=6.12

[RMS ZEST 56]
ty=M
na=rury PEHD, PP lub PVC  SN-8  o śr. wewn. 600 mm'''
id=5601299	2
jm=m	040
ce=0
il=8.16

[RMS ZEST 57]
ty=M
na=śruby stalowe z podkładkami i nakrętkami
id=6801599	2
jm=kg	033
ce=0
il=25.2

[RMS ZEST 58]
ty=S
na=giętarka do prętów śr. do 40 mm
id=71212	1
jm=m-g	148
ce=0
il=3.326

[RMS ZEST 59]
ty=S
na=nożyce do prętów
id=71230	1
jm=m-g	148
ce=0
il=3.991

[RMS ZEST 60]
ty=S
na=prościarka do prętów śr. 4-10 mm
id=71251	1
jm=m-g	148
ce=0
il=2.993

[RMS ZEST 61]
ty=S
na=sprężarka powietrza spalinowa 4-5 m3/min
id=83111	1
jm=m-g	148
ce=128.69
il=48.298

[RMS ZEST 62]
ty=R
na=robocizna
id=999	1
jm=r-g	149
ce=0
il=2676.188

[RMS ZEST 63]
ty=R
na=robotnicy
id=999	1
jm=r-g	149
ce=0
il=0

[RMS ZEST 64]
ty=R
na=robocizna
id=999	3
jm=r-g	149
ce=100
il=0

[RMS ZEST 65]
ty=R
na=robocizna'
id=999	3
jm=r-g	149
ce=13.5
il=0

[RMS ZEST 66]
ty=R
na=robocizna
id=999	3
jm=r-g	149
ce=0
il=154.16

[RMS ZEST 67]
ty=R
na=robocizna'
id=999	3
jm=r-g	149
ce=25.69
il=0

[RMS ZEST 68]
ty=M	1
na=materiały pomocnicze
id=0000000	1
jm=%	147
il=-0

[ELEMENT 1]
na=Budowa przepustu o średnicy 60cm, długość 6.0m na dz. nr ew. 1777/4 w obrębie Gródek.                      CPV 452 20000-5  
wa=0
kn=0	0	0
id=799
nu=1
wn=			

[POZYCJA]
id=800
pd=		ST-0001		ST-0001		0
na=Wytyczenie obiektu z zainstalowaniem reperu roboczego.
uw=kalk. własna
op=0	0	0	0	0	0
nu=1
ob=1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1		

[RMS 66]
nz=8	0	8
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=1571
pd=		ST-0002		ST-0002		0
na=Inwentaryzacja powykonawcza przepustu.
uw=analiza indywidualna
op=0	0	0	0	0	0
nu=2
ob=1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1		

[RMS 66]
nz=12	0	12
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=1275
pd=	KNR	2-01 0122-01                           ST-0001	2-01	0122-01                           ST-0001		1
na=Pomiary przy wykopach fundamentowych w terenie równinnym i nizinnym z poz. 9  i 19
op=0	0	0	0	0	0
nu=3
ob=30.38
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=30.38	1	12.38+18.0		

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 62]
nz=0.0559	0	0.0559
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 40]
nz=0.00002	0	0.00002
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=1122
pd=	KNR	15-01 0114-03                     ST-0002	15-01	0114-03                     ST-0002		1
na=Ręczne wykoszenie porostów gęstych miekkich ze skarp
op=0	0	0	0	0	0
nu=4
ob=20
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=20	1	20		

[RMS 62]
nz=0.009	0	0.009
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=1123
pd=	KNR	15-01 0115-02                            ST-0002	15-01	0115-02                            ST-0002		1
na=Wygrabianie wykoszonych porostów ze skarp o szer.ponad 2.0 m
op=0	0	0	0	0	0
nu=5
ob=20
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=20	1	20		

[RMS 62]
nz=0.004	0	0.004
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=802
pd=	KNR	2-01 0419-01                        ST0003	2-01	0419-01                        ST0003		1
na=Grodzie ziemne o wys.do 1.5 m z umocnieniem stopy skarpy darnina na płask - grodze o szer. korony 1.0 m, nach. skarp 1:1, wysokości 1.0 m, szerokości w podstawie 3.0 m, średnia długość 2.5 m, szt. 2.
op=0	0	0	0	0	0
nu=6
ob=10
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=10	1	2.0*1.0*2.5*2		

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 62]
nz=6.03	0	6.03
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 37]
nz=0.001	0	0.001
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 48]
nz=0.36	0	0.36
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 34]
nz=0.44	0	0.44
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 45]
nz=0.44	0	0.44
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=803
pd=	KNR	2-11 2601-05     pozycja zastępcza, analogia   ST- 0002	2-11	2601-05     pozycja zastępcza, analogia   ST- 0002		1
na=Odwodnienie powierzchn.wykopu fundament.dla : przepustów P-3 i PP-2; zastawek Z-4 do Z-6; stopni St-1 - urządzenia odwodnienia w gruncie sypkim - odwodnienie wykopu.
op=0	0	0	0	0	0
nu=7
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1		

[RMS 62]
nz=56.7	0	56.7
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 19]
nz=3.2	0	3.2
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 18]
nz=0.45	0	0.45
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 21]
nz=2.03	0	2.03
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 52]
nz=58	0	58
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 51]
nz=0.8	0	0.8
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=804
pd=	KNR	2-11 2601-07        ST- 0002	2-11	2601-07        ST- 0002		1
na=Odwodnienie powierzchn.wykopu fundament.dla : przepustów P-3 i PP-2; zastawek Z-4 do Z-6; stopni St-1 - pompowanie wody - odwodnienie wykopu.
op=0	0	0	0	0	0
nu=8
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1		

[RMS 62]
nz=25.8	0	25.8
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 16]
nz=81	0	81
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=1127
pd=	KNR	2-01 0215-03                      ST-0003	2-01	0215-03                      ST-0003		1
na=Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiębiernymi 0.25 m3 na odkład w gruncie kat.I-II - wykop pod przepust
op=0	0	0	0	0	0
nu=9
ob=12.38
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=12.38	1	2.25*0.5*11.0		

[RMS 62]
nz=0.109	0	0.109
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 11]
nz=0.0401	0	0.0401
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=1413
pd=WACETOB wyd.I 1995 biuletyn 9 1996	KNR	2-11 0404-01	2-11	0404-01		1
na=Wykonanie podsypki ze żwiru lub pospółki o grub. 5 cm
op=0	0	0	0	0	0
nu=10
ob=6.6
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=6.6	1	6,60		

[RMS 62]
nz=0.111	0	0.111
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 18]
nz=0.055	0	0.055
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 27]
nz=0.0008	0	0.0008
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 28]
nz=0.0185	0	0.0185
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=1414
pd=WACETOB wyd.I 1995 biuletyn 9 1996	KNR	2-11 0404-02	2-11	0404-02		1
na=Wykonanie podsypki ze żwiru lub pospółki - dod.za każdę dalsze 5 cm grub.
op=0	0	0	0	0	0
nu=11
ob=6.6
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=			
krn=2

[PRZEDMIAR]
wo=6.6	1	6,60		

[RMS 62]
nz=0.086	0	0.086
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 18]
nz=0.055	0	0.055
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 27]
nz=0.0007	0	0.0007
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 28]
nz=0.0143	0	0.0143
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=1270
pd=	KNNR	10 0203-01                         ST-0004	10	0203-01                         ST-0004		1
na=Podłoże betonowe pod konstrukcje
op=0	0	0	0	0	0
nu=12
ob=0.36
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=0.36	1	1.10*1.65*0.10*2		

[RMS 62]
nz=4	0	4
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 26]
nz=0.005	0	0.005
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 14]
nz=0.1	0	0.1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 22]
nz=1.03	0	1.03
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 33]
nz=1.22	0	1.22
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 44]
nz=1.16	0	1.16
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 50]
nz=0.06	0	0.06
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=810
pd=	KNNR	10 0205-01                        ST-0004	10	0205-01                        ST-0004		1
na=Zbrojenie konstr.betonowych o śr. do 8 mm - płyty fund., stropy filary, ściany pion.lub pochyłe, przyczółki jazów, mury oporowe, głowy śluz, słupy i pojed.belki - zbrojenie wlotu i wylotu.
op=0	0	0	0	0	0
nu=13
ob=84
jm=kg zbroj.	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=84	1	42.0*2		

[RMS 62]
nz=0.059	0	0.059
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 10]
nz=1.02	0	1.02
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 60]
nz=0.0036	0	0.0036
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 59]
nz=0.0048	0	0.0048
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 58]
nz=0.004	0	0.004
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 33]
nz=0.0007	0	0.0007
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 44]
nz=0.0007	0	0.0007
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=1142
pd=	KNNR	10 0201-02                     ST-0004	10	0201-02                     ST-0004		1
na=Budowle betonowe i żelbetowe o obj. do 1.0 m3 - elementy żelbetowe - betonowanie wlotu i wylotu przepustu - beton hydrotechniczny C-25/30,F-150, W-6
op=0	0	0	0	0	0
nu=14
ob=1.4
jm=m3 miesz.	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=1.4	1	0.7+0.7		

[RMS 62]
nz=25	0	25
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 26]
nz=0.066	0	0.066
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 36]
nz=0.01	0	0.01
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 23]
nz=1.03	0	1.03
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 33]
nz=1.22	0	1.22
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 44]
nz=1.17	0	1.17
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 50]
nz=0.05	0	0.05
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=1423
pd=		ST-0002		ST-0002		0
na=Transport betonu zestawem do transportu betonu do miejsca wbudowania - 70km.
uw=analiza indywidualna
op=0	0	0	0	0	0
nu=15
ob=70
jm=km	043
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=70	1	70		

[RMS 9]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=1141
pd=	KNR-W	2-18 0408-08                          ST-0004	2-18	0408-08                          ST-0004		1
na=Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 630 mm.
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0
nu=16
ob=6
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=6	1	6		

[RMS 62]
nz=1.22	0	1.22
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 53]
nz=1.02	0	1.02
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 68]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 43]
nz=0.0616	0	0.0616
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 31]
nz=0.602	0	0.602
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=1431
pd=	KNR	2-11 0521-06                          ST-0005	2-11	0521-06                          ST-0005		1
na=Wykonanie palisady przy śr.kołków 7-9 cm i głębokości wbicia 1.20 m w gruncie kat.I-II
op=0	0	0	0	0	0
nu=17
ob=2.2
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=2.2	1	2.20		

[RMS 62]
nz=1.43	0	1.43
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 39]
nz=13	0	13
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=1133
pd=	KNNR	1 0321-01                       ST-0003	1	0321-01                       ST-0003		1
na=Mechaniczne zasypywanie wnęk za ścianami budowli inżynieryjnych przy wys. zasypania do 4 m; grunt kat.I-II - kosztorysować zakup kruszywa z frakcją gliny.
op=0	0	0	0	0	0
nu=18
ob=27.48
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=27.48	1	(2.25*1.25*11)-(3.14*0.35*0.35*9)		

[RMS 62]
nz=0.2	0	0.2
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 7]
nz=1.15	0	1.15
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 12]
nz=0.029	0	0.029
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 13]
nz=0.029	0	0.029
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=1121
pd=	KNR	2-01 0314-01                           ST-0003	2-01	0314-01                           ST-0003		1
na=Ręczne formowanie nasypów z ziemi leżącej na odkładzie (kat.gr.I-II) - formowanie nasypu ze żwiru nad przepustem i dojeździe na długości 10m, przy średniej wysokości 0.30m.
op=0	0	0	0	0	0
nu=19
ob=18
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=18	1	10.0*6.0*0.30		

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 62]
nz=0.187	0	0.187
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=820
pd=		ST-0002		ST-0002		0
na=Zakup i dostarczenie na miejsce wbudowania żwiru do nawierzchi drogowych na nasyp nad rurociągiem i dojeździe - z poz 19.
uw=analiza indywidualna
op=0	0	0	0	0	0
nu=20
ob=18
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=18	1	18.0		

[RMS 5]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=1272
pd=	KNR	2-01 0506-04                        ST-0003	2-01	0506-04                        ST-0003		1
na=Plantowanie skarp i dna wykopów wykonywanych mechanicznie w gr.kat.I-III
op=0	0	0	0	0	0
nu=21
ob=15
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=15	1	15		

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 62]
nz=0.147	0	0.147
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=1273
pd=	KNR	2-01 0508-02                             ST-0005	2-01	0508-02                             ST-0005		1
na=Darniowanie skarp na płask bez humusu
op=0	0	0	0	0	0
nu=22
ob=15
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=15	1	15		

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 62]
nz=0.752	0	0.752
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 48]
nz=1.05	0	1.05
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 38]
nz=0.003	0	0.003
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=819
pd=	KNR	2-01 0510-03                            ST-0005	2-01	0510-03                            ST-0005		1
na=Obsianie skarp w ziemi urodzajnej - obsiew terenu zniszczonego podczas prowadzenia robót
op=0	0	0	0	0	0
nu=23
ob=20
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=20	1	20		

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 62]
nz=0.066	0	0.066
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 49]
nz=0.012	0	0.012
np=1
wa=0
wb=0

[ELEMENT 1]
na=Remont przepustu o średnicy 80cm, długość 10m, na dz. nr 1778 w obrębie Gródek.                    CPV - 45240000 - 1
wa=1137.22
kn=0	0	606.39
id=1276
nu=2
wn=415.38		115.46	

[POZYCJA]
id=1277
pd=		ST-0001		ST-0001		0
na=Wytyczenie obiektu z zainstalowaniem reperu roboczego.
uw=kalk. własna
op=0	0	0	0	0	0
nu=24
ob=1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1		

[RMS 66]
nz=8	0	8
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=1278
pd=	KNR	2-01 0122-01                           ST-0001	2-01	0122-01                           ST-0001		1
na=Pomiary przy wykopach fundamentowych w terenie równinnym i nizinnym - z poz. 31, 41
op=0	0	0	0	0	0
nu=25
ob=57.25
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=57.25	1	13.25+44.0		

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 62]
nz=0.0559	0	0.0559
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 40]
nz=0.00002	0	0.00002
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=1279
pd=	KNR	15-01 0114-03                     ST-0002	15-01	0114-03                     ST-0002		1
na=Ręczne wykoszenie porostów gęstych miekkich ze skarp
op=0	0	0	0	0	0
nu=26
ob=20
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=20	1	20		

[RMS 62]
nz=0.009	0	0.009
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=1280
pd=	KNR	15-01 0115-02                            ST-0002	15-01	0115-02                            ST-0002		1
na=Wygrabianie wykoszonych porostów ze skarp o szer.ponad 2.0 m
op=0	0	0	0	0	0
nu=27
ob=20
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=20	1	20		

[RMS 62]
nz=0.004	0	0.004
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=1281
pd=	KNR	2-01 0419-01                        ST0003	2-01	0419-01                        ST0003		1
na=Grodzie ziemne o wys.do 1.5 m z umocnieniem stopy skarpy darnina na płask - grodze o szer. korony 1.0 m, nach. skarp 1:1, wysokości 1.0 m, szerokości w podstawie 3.0 m, średnia długość 2.5 m,  szt. 2.
op=0	0	0	0	0	0
nu=28
ob=10
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=10	1	2.0*1.0*2.5*2		

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 62]
nz=6.03	0	6.03
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 37]
nz=0.001	0	0.001
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 48]
nz=0.36	0	0.36
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 34]
nz=0.44	0	0.44
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 45]
nz=0.44	0	0.44
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=1282
pd=	KNR	2-11 2601-05     pozycja zastępcza, analogia   ST- 0002	2-11	2601-05     pozycja zastępcza, analogia   ST- 0002		1
na=Odwodnienie powierzchn.wykopu fundament.dla : przepustów P-3 i PP-2; zastawek Z-4 do Z-6; stopni St-1 - urządzenia odwodnienia w gruncie sypkim - odwodnienie wykopu.
op=0	0	0	0	0	0
nu=29
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1		

[RMS 62]
nz=56.7	0	56.7
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 19]
nz=3.2	0	3.2
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 18]
nz=0.45	0	0.45
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 21]
nz=2.03	0	2.03
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 52]
nz=58	0	58
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 51]
nz=0.8	0	0.8
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=1283
pd=	KNR	2-11 2601-07        ST- 0002	2-11	2601-07        ST- 0002		1
na=Odwodnienie powierzchn.wykopu fundament.dla : przepustów P-3 i PP-2; zastawek Z-4 do Z-6; stopni St-1 - pompowanie wody - odwodnienie wykopu.
op=0	0	0	0	0	0
nu=30
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1		

[RMS 62]
nz=25.8	0	25.8
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 16]
nz=81	0	81
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=1284
pd=	KNR	2-01 0215-03                      ST-0003	2-01	0215-03                      ST-0003		1
na=Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiębiernymi 0.25 m3 na odkład w gruncie kat.I-II - wykop pod przepust
op=0	0	0	0	0	0
nu=31
ob=13.25
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=13.25	1	2.65*1.25*4.0		

[RMS 62]
nz=0.109	0	0.109
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 11]
nz=0.0401	0	0.0401
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=1417
pd=	KNR	2-31 0816-04                         ST-0002	2-31	0816-04                         ST-0002		1
na=Rozebranie przepustów rurowych - ścianki czołowe i ławy betonowe
op=0	0	0	0	0	0
nu=32
ob=0.8
jm=m3	060
kj=0	0	757.98
cj=1421.52
wn=415.38		115.46	

[PRZEDMIAR]
wo=0.8	1	0.8		

[RMS 62]
nz=9.43	0	9.43
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 61]
nz=5.89	0	5.89
np=1
wa=606.39
wb=1398.776

[POZYCJA]
id=1286
pd=	KNR	4-04 1101-01                      ST-0002	4-04	1101-01                      ST-0002		1
na=Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadowaniu i wyładowaniu ciągnikiem kołowym z przyczepą na odl. do 1 km
op=0	0	0	0	0	0
nu=33
ob=0.8
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=0.8	1	0.8		

[RMS 62]
nz=1.26	0	1.26
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 35]
nz=0.52	0	0.52
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 46]
nz=0.52	0	0.52
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=1419
pd=	KNR	4-04 1101-04                                ST-0002	4-04	1101-04                                ST-0002		1
na=Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadowaniu i wyładowaniu ciągnikiem kołowym z przyczepą - dod.za każdy nast.rozp. 1 km
op=0	0	0	0	0	0
nu=34
ob=0.8
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=			
krn=14

[PRZEDMIAR]
wo=0.8	1	0.80		

[RMS 35]
nz=0.065	0	0.065
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 46]
nz=0.065	0	0.065
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=1288
pd=	KNNR	10 0203-01                         ST-0004	10	0203-01                         ST-0004		1
na=Podłoże betonowe pod konstrukcje
op=0	0	0	0	0	0
nu=35
ob=0.25
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=0.25	1	(1.95*0.10*1.30)		

[RMS 62]
nz=4	0	4
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 26]
nz=0.005	0	0.005
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 14]
nz=0.1	0	0.1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 22]
nz=1.03	0	1.03
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 33]
nz=1.22	0	1.22
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 44]
nz=1.16	0	1.16
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 50]
nz=0.06	0	0.06
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=1289
pd=	KNNR	10 0205-01                        ST-0004	10	0205-01                        ST-0004		1
na=Zbrojenie konstr.betonowych o śr. do 8 mm - płyty fund., stropy filary, ściany pion.lub pochyłe, przyczółki jazów, mury oporowe, głowy śluz, słupy i pojed.belki - zbrojenie wlotu.
op=0	0	0	0	0	0
nu=36
ob=69
jm=kg zbroj.	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=69	1	69.0		

[RMS 62]
nz=0.059	0	0.059
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 10]
nz=1.02	0	1.02
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 60]
nz=0.0036	0	0.0036
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 59]
nz=0.0048	0	0.0048
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 58]
nz=0.004	0	0.004
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 33]
nz=0.0007	0	0.0007
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 44]
nz=0.0007	0	0.0007
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=1290
pd=	KNR	7-20 0601-01  + malowanie              ST-0004	7-20	0601-01  + malowanie              ST-0004		1
na=Montaż prowadnic o szer. do 160 mm zasuw o ruchu pionowym - prowadnice  z ceownika 80*50 - długość 1.55m+1.55m+1.2=4.30m (31.43kg). Kosztorysować dodatkowo prowadnice malowane dwukrotnie farbą podkładową i dwukrotnie  farbą nawierzchniową.
op=0	0	0	0	0	0
nu=37
ob=0.03
jm=t	034
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=0.03	1	0.03143		

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 62]
nz=259.13	0	259.13
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 3]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 41]
nz=0.88	0	0.88
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 47]
nz=0.88	0	0.88
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 30]
nz=52.7	0	52.7
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=1291
pd=	KNNR	10 0201-02                     ST-0004	10	0201-02                     ST-0004		1
na=Budowle betonowe i żelbetowe o obj. do 1.0 m3 - elementy żelbetowe - betonowanie wlotu przepustu - beton hydrotechniczny C-25/30,F-150, W-6
op=0	0	0	0	0	0
nu=38
ob=1.1
jm=m3 miesz.	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=1.1	1	1.10		

[RMS 62]
nz=25	0	25
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 26]
nz=0.066	0	0.066
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 36]
nz=0.01	0	0.01
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 24]
nz=1.03	0	1.03
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 33]
nz=1.22	0	1.22
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 44]
nz=1.17	0	1.17
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 50]
nz=0.05	0	0.05
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=1293
pd=		ST-0002		ST-0002		0
na=Transport betonu zestawem do transportu betonu do miejsca wbudowania - 70km.
uw=analiza indywidualna
op=0	0	0	0	0	0
nu=39
ob=70
jm=km	043
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=70	1	70		

[RMS 9]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=1467
pd=	KNNR	1 0321-01                       ST-0003	1	0321-01                       ST-0003		1
na=Mechaniczne zasypywanie wnęk za ścianami budowli inżynieryjnych przy wys. zasypania do 4 m; grunt kat.I-II - kosztorysować dodatkowo zakup kruszywa z frakcją gliny do zasypania.
op=0	0	0	0	0	0
nu=40
ob=13.25
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=13.25	1	13.25		

[RMS 62]
nz=0.2	0	0.2
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 6]
nz=1.15	0	1.15
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 12]
nz=0.029	0	0.029
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 13]
nz=0.029	0	0.029
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=1295
pd=	KNR	2-01 0314-01                           ST-0003	2-01	0314-01                           ST-0003		1
na=Ręczne formowanie nasypów z ziemi leżącej na odkładzie (kat.gr.I-II) - formowanie nasypu ze żwiru nad przepustem i dojeździe na długości 20m, przy średniej wysokości 0.30m.
op=0	0	0	0	0	0
nu=41
ob=44
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=44	1	44.0		

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 62]
nz=0.187	0	0.187
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=1422
pd=	KNR	2-01 0314-01                           ST-0003	2-01	0314-01                           ST-0003		1
na=Ręczne formowanie nasypów z ziemi leżącej na odkładzie (kat.gr.I-II) - formowanie grobelek na wlocie i wylocie wzdłuż rowu. Należy wykorzystać grunt z odkopania rurociagu przepustu.
op=0	0	0	0	0	0
nu=42
ob=25
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=25	1	25.0		

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 62]
nz=0.187	0	0.187
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=1421
pd=		ST-0002		ST-0002		0
na=Zakup i dostarczenie na miejsce wbudowania żwiru do nawierzchi drogowych na nasyp nad rurociągiem i dojeździe - z poz 41.
uw=analiza indywidualna
op=0	0	0	0	0	0
nu=43
ob=44
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=44	1	44.0		

[RMS 5]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=1426
pd=	KNR	2-11 0304-03                                ST-0004	2-11	0304-03                                ST-0004		1
na=Wykonanie i założenie szandorów o grub.po ostrug. 59mm
op=0	0	0	0	0	0
nu=44
ob=1.27
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=1.27	1	1.20*1.06		

[RMS 62]
nz=1.48	0	1.48
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 25]
nz=0.062	0	0.062
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 17]
nz=0.2	0	0.2
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=1427
pd=	KNR	2-11 0304-08                             ST-0004	2-11	0304-08                             ST-0004		1
na=Okucia dla szandorów 41-71 mm
op=0	0	0	0	0	0
nu=45
ob=6
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=6	1	6		

[RMS 62]
nz=0.175	0	0.175
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 15]
nz=2.7	0	2.7
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 57]
nz=0.6	0	0.6
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=1429
pd=	KNR	2-11 0404-01                        ST-0005	2-11	0404-01                        ST-0005		1
na=Wykonanie podsypki ze żwiru lub pospółki o grub. 5 cm
op=0	0	0	0	0	0
nu=46
ob=6
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=6	1	6.0		

[RMS 62]
nz=0.111	0	0.111
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 18]
nz=0.055	0	0.055
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 27]
nz=0.0008	0	0.0008
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 28]
nz=0.0185	0	0.0185
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=1430
pd=	KNR	2-11 0404-02                            ST-0005	2-11	0404-02                            ST-0005		1
na=Wykonanie podsypki ze żwiru lub pospółki - dod.za każdę dalsze 5 cm grub.
op=0	0	0	0	0	0
nu=47
ob=6
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=			
krn=2

[PRZEDMIAR]
wo=6	1	6.0		

[RMS 62]
nz=0.086	0	0.086
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 18]
nz=0.055	0	0.055
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 27]
nz=0.0007	0	0.0007
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 28]
nz=0.0143	0	0.0143
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=1428
pd=	KNR	2-11 0411-01                      ST-0005	2-11	0411-01                      ST-0005		1
na=Wykonanie ubezpieczenia płytami ażurowymi typu "Krata" mała o wym. 90x60x10 - stosować płyty o grubości 8cm.
op=0	0	0	0	0	0
nu=48
ob=6
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=6	1	6		

[RMS 62]
nz=0.64	0	0.64
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 20]
nz=1.9	0	1.9
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 29]
nz=0.16	0	0.16
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=1682
pd=	KNNR	1 0410-01                             ST-0005	1	0410-01                             ST-0005		1
na=Umocnienie czaszy i skarp składowisk oraz nasypów włókniną syntetyczną - ułożenie włókniny pod podłoże wlotu i umocnienie z płyt
op=0	0	0	0	0	0
nu=49
ob=11.85
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=11.85	1	6.0+(1.95*3)		

[RMS 62]
nz=0.11	0	0.11
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 32]
nz=1.28	0	1.28
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 68]
nz=2	0	2
np=0
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=1683
pd=		ST-0005		ST-0005		0
na=Ułożenie bali pod konstrukcje szer. 3.0m  - kosztorysować dodatkowo bale.
uw=analiza indywidualna
op=0	0	0	0	0	0
nu=50
ob=0.35
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=0.35	1	(1.95*0.06*3.0)		

[RMS 66]
nz=8	0	8
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 8]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=1297
pd=	KNR	2-01 0506-04                        ST-0003	2-01	0506-04                        ST-0003		1
na=Plantowanie skarp i dna wykopów wykonywanych mechanicznie w gr.kat.I-III - wykopów i nasypów.
op=0	0	0	0	0	0
nu=51
ob=50
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=50	1	50		

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 62]
nz=0.147	0	0.147
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=1298
pd=	KNR	2-01 0508-02                             ST-0005	2-01	0508-02                             ST-0005		1
na=Darniowanie skarp na płask bez humusu
op=0	0	0	0	0	0
nu=52
ob=32
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=32	1	32		

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 62]
nz=0.752	0	0.752
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 48]
nz=1.05	0	1.05
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 38]
nz=0.003	0	0.003
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=1299
pd=	KNR	2-01 0510-03                            ST-0005	2-01	0510-03                            ST-0005		1
na=Obsianie skarp w ziemi urodzajnej - obsiew terenu zniszczonego podczas prowadzenia robót
op=0	0	0	0	0	0
nu=53
ob=20
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=20	1	20		

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 62]
nz=0.066	0	0.066
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 49]
nz=0.012	0	0.012
np=1
wa=0
wb=0

[ELEMENT 1]
na=Remont przepustu o średnicy 80cm, długość 10m, na dz. nr 1779/21, 1779/22 w obrębie Gródek.                    CPV - 45240000 - 1
wa=2629.81
kn=0	0	1402.27
id=1433
nu=3
wn=960.56		266.99	

[POZYCJA]
id=1434
pd=		ST-0001		ST-0001		0
na=Wytyczenie obiektu z zainstalowaniem reperu roboczego.
uw=kalk. własna
op=0	0	0	0	0	0
nu=54
ob=1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1		

[RMS 66]
nz=8	0	8
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=1435
pd=	KNR	2-01 0122-01                           ST-0001	2-01	0122-01                           ST-0001		1
na=Pomiary przy wykopach fundamentowych w terenie równinnym i nizinnym - z poz. 61, 73
op=0	0	0	0	0	0
nu=55
ob=71.25
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=71.25	1	41.25+30.0		

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 62]
nz=0.0559	0	0.0559
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 40]
nz=0.00002	0	0.00002
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=1436
pd=	KNR	15-01 0114-03                     ST-0002	15-01	0114-03                     ST-0002		1
na=Ręczne wykoszenie porostów gęstych miekkich ze skarp
op=0	0	0	0	0	0
nu=56
ob=20
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=20	1	20		

[RMS 62]
nz=0.009	0	0.009
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=1437
pd=	KNR	15-01 0115-02                            ST-0002	15-01	0115-02                            ST-0002		1
na=Wygrabianie wykoszonych porostów ze skarp o szer.ponad 2.0 m
op=0	0	0	0	0	0
nu=57
ob=20
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=20	1	20		

[RMS 62]
nz=0.004	0	0.004
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=1438
pd=	KNR	2-01 0419-01                        ST0003	2-01	0419-01                        ST0003		1
na=Grodzie ziemne o wys.do 1.5 m z umocnieniem stopy skarpy darnina na płask - grodze o szer. korony 1.0 m, nach. skarp 1:1, wysokości 1.0 m, szerokości w podstawie 3.0 m, średnia długość 2.5 m,  szt. 2.
op=0	0	0	0	0	0
nu=58
ob=10
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=10	1	2.0*1.0*2.5*2		

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 62]
nz=6.03	0	6.03
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 37]
nz=0.001	0	0.001
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 48]
nz=0.36	0	0.36
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 34]
nz=0.44	0	0.44
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 45]
nz=0.44	0	0.44
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=1439
pd=	KNR	2-11 2601-05     pozycja zastępcza, analogia   ST- 0002	2-11	2601-05     pozycja zastępcza, analogia   ST- 0002		1
na=Odwodnienie powierzchn.wykopu fundament.dla : przepustów P-3 i PP-2; zastawek Z-4 do Z-6; stopni St-1 - urządzenia odwodnienia w gruncie sypkim - odwodnienie wykopu.
op=0	0	0	0	0	0
nu=59
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1		

[RMS 62]
nz=56.7	0	56.7
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 19]
nz=3.2	0	3.2
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 18]
nz=0.45	0	0.45
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 21]
nz=2.03	0	2.03
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 52]
nz=58	0	58
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 51]
nz=0.8	0	0.8
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=1440
pd=	KNR	2-11 2601-07        ST- 0002	2-11	2601-07        ST- 0002		1
na=Odwodnienie powierzchn.wykopu fundament.dla : przepustów P-3 i PP-2; zastawek Z-4 do Z-6; stopni St-1 - pompowanie wody - odwodnienie wykopu.
op=0	0	0	0	0	0
nu=60
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1		

[RMS 62]
nz=25.8	0	25.8
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 16]
nz=81	0	81
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=1441
pd=	KNR	2-01 0215-03                      ST-0003	2-01	0215-03                      ST-0003		1
na=Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiębiernymi 0.25 m3 na odkład w gruncie kat.I-II - wykop pod przepust
op=0	0	0	0	0	0
nu=61
ob=41.25
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=41.25	1	2.50*1.10*15.0		

[RMS 62]
nz=0.109	0	0.109
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 11]
nz=0.0401	0	0.0401
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=1442
pd=	KNR	4-05I 0317-04                              ST-0002	4-05I	0317-04                              ST-0002		1
na=Demontaż rurociągu żelbetowego o śr.nom. 800 mm łączonego na styk opaską betonową
op=0	0	0	0	0	0
nu=62
ob=10
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=10	1	10.0		

[RMS 62]
nz=1.973	0	1.973
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 42]
nz=0.108	0	0.108
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 30]
nz=0.355	0	0.355
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=1443
pd=	KNR	2-31 0816-04                         ST-0002	2-31	0816-04                         ST-0002		1
na=Rozebranie przepustów rurowych - ścianki czołowe i ławy betonowe
op=0	0	0	0	0	0
nu=63
ob=1.85
jm=m3	060
kj=0	0	757.98
cj=1421.52
wn=960.56		266.99	

[PRZEDMIAR]
wo=1.85	1	1.10+0.75		

[RMS 62]
nz=9.43	0	9.43
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 61]
nz=5.89	0	5.89
np=1
wa=1402.27
wb=3234.6695

[POZYCJA]
id=1444
pd=	KNR	4-04 1101-01                      ST-0002	4-04	1101-01                      ST-0002		1
na=Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadowaniu i wyładowaniu ciągnikiem kołowym z przyczepą na odl. do 1 km
op=0	0	0	0	0	0
nu=64
ob=5.32
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=5.32	1	(2*3.14*0.46*0.12*10)+1.10+0.75		

[RMS 62]
nz=1.26	0	1.26
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 35]
nz=0.52	0	0.52
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 46]
nz=0.52	0	0.52
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=1445
pd=	KNR	4-04 1101-04                                ST-0002	4-04	1101-04                                ST-0002		1
na=Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadowaniu i wyładowaniu ciągnikiem kołowym z przyczepą - dod.za każdy nast.rozp. 1 km
op=0	0	0	0	0	0
nu=65
ob=5.32
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=			
krn=14

[PRZEDMIAR]
wo=5.32	1	5.32		

[RMS 35]
nz=0.065	0	0.065
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 46]
nz=0.065	0	0.065
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=1447
pd=	KNNR	10 0203-01                         ST-0004	10	0203-01                         ST-0004		1
na=Podłoże betonowe pod konstrukcje
op=0	0	0	0	0	0
nu=66
ob=1.41
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=1.41	1	(3.40*0.10*1.30)+(1.0*0.1*9.7)		

[RMS 62]
nz=4	0	4
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 26]
nz=0.005	0	0.005
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 14]
nz=0.1	0	0.1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 22]
nz=1.03	0	1.03
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 33]
nz=1.22	0	1.22
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 44]
nz=1.16	0	1.16
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 50]
nz=0.06	0	0.06
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=1448
pd=	KNNR	10 0205-01                        ST-0004	10	0205-01                        ST-0004		1
na=Zbrojenie konstr.betonowych o śr. do 8 mm - płyty fund., stropy filary, ściany pion.lub pochyłe, przyczółki jazów, mury oporowe, głowy śluz, słupy i pojed.belki - zbrojenie wlotu.
op=0	0	0	0	0	0
nu=67
ob=113
jm=kg zbroj.	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=113	1	69.0+44.0		

[RMS 62]
nz=0.059	0	0.059
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 10]
nz=1.02	0	1.02
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 60]
nz=0.0036	0	0.0036
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 59]
nz=0.0048	0	0.0048
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 58]
nz=0.004	0	0.004
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 33]
nz=0.0007	0	0.0007
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 44]
nz=0.0007	0	0.0007
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=1449
pd=	KNR	7-20 0601-01  + malowanie              ST-0004	7-20	0601-01  + malowanie              ST-0004		1
na=Montaż prowadnic o szer. do 160 mm zasuw o ruchu pionowym - prowadnice  z ceownika 80*50 - długość 1.55m+1.55m+1.2=4.30m (31.43kg). Kosztorysować dodatkowo prowadnice malowane dwukrotnie farbą podkładową i dwukrotnie  farbą nawierzchniową.
op=0	0	0	0	0	0
nu=68
ob=0.03
jm=t	034
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=0.03	1	0.0314		

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 62]
nz=259.13	0	259.13
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 3]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 41]
nz=0.88	0	0.88
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 47]
nz=0.88	0	0.88
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 30]
nz=52.7	0	52.7
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=1450
pd=	KNNR	10 0201-02                     ST-0004	10	0201-02                     ST-0004		1
na=Budowle betonowe i żelbetowe o obj. do 1.0 m3 - elementy żelbetowe - betonowanie wlotu i wylotu przepustu - beton hydrotechniczny C-25/30,F-150, W-6
op=0	0	0	0	0	0
nu=69
ob=1.85
jm=m3 miesz.	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=1.85	1	1.10+0.75		

[RMS 62]
nz=25	0	25
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 26]
nz=0.066	0	0.066
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 36]
nz=0.01	0	0.01
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 24]
nz=1.03	0	1.03
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 33]
nz=1.22	0	1.22
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 44]
nz=1.17	0	1.17
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 50]
nz=0.05	0	0.05
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=1451
pd=		ST-0002		ST-0002		0
na=Transport betonu zestawem do transportu betonu do miejsca wbudowania - 70km.
uw=analiza indywidualna
op=0	0	0	0	0	0
nu=70
ob=70
jm=km	043
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=70	1	70		

[RMS 9]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=1452
pd=	KNR-W	2-18 0408-08                          ST-0004	2-18	0408-08                          ST-0004		1
na=Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 630 mm. - analogia kosztorysować rurę o średnicy 80cm
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0
nu=71
ob=10
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=10	1	10.0		

[RMS 62]
nz=1.22	0	1.22
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 54]
nz=1.02	0	1.02
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 68]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 43]
nz=0.0616	0	0.0616
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 31]
nz=0.602	0	0.602
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=1469
pd=	KNNR	1 0321-01                       ST-0003	1	0321-01                       ST-0003		1
na=Mechaniczne zasypywanie wnęk za ścianami budowli inżynieryjnych przy wys. zasypania do 4 m; grunt kat.I-II - kosztorysować zakup kruszywa z frakcją gliny.
op=0	0	0	0	0	0
nu=72
ob=36.95
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=36.95	1	(2.65*1.25*15)-(3.14*0.52*0.52*15)		

[RMS 62]
nz=0.2	0	0.2
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 6]
nz=1.15	0	1.15
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 12]
nz=0.029	0	0.029
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 13]
nz=0.029	0	0.029
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=1454
pd=	KNR	2-01 0314-01                           ST-0003	2-01	0314-01                           ST-0003		1
na=Ręczne formowanie nasypów z ziemi leżącej na odkładzie (kat.gr.I-II) - formowanie nasypu ze żwiru nad przepustem i dojeździe na długości 10m, przy średniej wysokości 0.30m.
op=0	0	0	0	0	0
nu=73
ob=30
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=30	1	30.0		

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 62]
nz=0.187	0	0.187
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=1455
pd=	KNR	2-01 0314-01                           ST-0003	2-01	0314-01                           ST-0003		1
na=Ręczne formowanie nasypów z ziemi leżącej na odkładzie (kat.gr.I-II) - formowanie grobelek na wlocie i wylocie wzdłuż rowu. Należy wykorzystać grunt z odkopania rurociagu przepustu.
op=0	0	0	0	0	0
nu=74
ob=25
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=25	1	25.0		

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 62]
nz=0.187	0	0.187
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=1457
pd=		ST-0002		ST-0002		0
na=Zakup i dostarczenie na miejsce wbudowania żwiru do nawierzchi drogowych na nasyp nad rurociągiem i dojeździe - z poz 75.
uw=analiza indywidualna
op=0	0	0	0	0	0
nu=75
ob=30
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=30	1	30.0		

[RMS 5]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=1458
pd=	KNR	2-11 0304-03                                ST-0004	2-11	0304-03                                ST-0004		1
na=Wykonanie i założenie szandorów o grub.po ostrug. 59 mm
op=0	0	0	0	0	0
nu=76
ob=1.27
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=1.27	1	1.20*1.06		

[RMS 62]
nz=1.48	0	1.48
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 25]
nz=0.062	0	0.062
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 17]
nz=0.2	0	0.2
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=1459
pd=	KNR	2-11 0304-08                              ST-0004	2-11	0304-08                              ST-0004		1
na=Okucia dla szandorów 41-71 mm
op=0	0	0	0	0	0
nu=77
ob=6
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=6	1	6		

[RMS 62]
nz=0.175	0	0.175
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 15]
nz=2.7	0	2.7
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 57]
nz=0.6	0	0.6
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=1460
pd=	KNR	2-11 0404-01                        ST-0005	2-11	0404-01                        ST-0005		1
na=Wykonanie podsypki ze żwiru lub pospółki o grub. 5 cm
op=0	0	0	0	0	0
nu=78
ob=24
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=24	1	24		

[RMS 62]
nz=0.111	0	0.111
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 18]
nz=0.055	0	0.055
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 27]
nz=0.0008	0	0.0008
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 28]
nz=0.0185	0	0.0185
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=1461
pd=	KNR	2-11 0404-02                            ST-0005	2-11	0404-02                            ST-0005		1
na=Wykonanie podsypki ze żwiru lub pospółki - dod.za każdę dalsze 5 cm grub.
op=0	0	0	0	0	0
nu=79
ob=24
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=			
krn=2

[PRZEDMIAR]
wo=24	1	24		

[RMS 62]
nz=0.086	0	0.086
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 18]
nz=0.055	0	0.055
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 27]
nz=0.0007	0	0.0007
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 28]
nz=0.0143	0	0.0143
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=1462
pd=	KNR	2-11 0411-01                      ST-0005	2-11	0411-01                      ST-0005		1
na=Wykonanie ubezpieczenia płytami ażurowymi typu "Krata" mała o wym. 90x60x10 - stosować płyty o grubości 8cm.
op=0	0	0	0	0	0
nu=80
ob=24
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=24	1	24		

[RMS 62]
nz=0.64	0	0.64
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 20]
nz=1.9	0	1.9
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 29]
nz=0.16	0	0.16
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=1463
pd=	KNR	2-11 0521-06                          ST-0005	2-11	0521-06                          ST-0005		1
na=Wykonanie palisady przy śr.kołków 7-9 cm i głębokości wbicia 1.20 m w gruncie kat.I-II
op=0	0	0	0	0	0
nu=81
ob=9.8
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=9.8	1	9.80		

[RMS 62]
nz=1.43	0	1.43
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 39]
nz=13	0	13
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=1684
pd=	KNNR	1 0410-01                             ST-0005	1	0410-01                             ST-0005		1
na=Umocnienie czaszy i skarp składowisk oraz nasypów włókniną syntetyczną - ułożenie włókniny pod podłoże wlotu, wylotu, rurociągu i umocnienie z płyt
op=0	0	0	0	0	0
nu=82
ob=48.8
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=48.8	1	10.2+14.6+24.0		

[RMS 62]
nz=0.11	0	0.11
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 32]
nz=1.28	0	1.28
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 68]
nz=2	0	2
np=0
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=1685
pd=		ST-0005		ST-0005		0
na=Ułożenie desek pod rurociąg szr.1.50m i bali pod konstrukcje szer. 3.0m  - kosztorysować dodatkowo deski i bale.
uw=analiza indywidualna
op=0	0	0	0	0	0
nu=83
ob=1.27
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=1.27	1	(9.70*0.045*1.50)+(3.4*0.06*3.0)		

[RMS 66]
nz=8	0	8
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 8]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=1464
pd=	KNR	2-01 0506-04                        ST-0003	2-01	0506-04                        ST-0003		1
na=Plantowanie skarp i dna wykopów wykonywanych mechanicznie w gr.kat.I-III
op=0	0	0	0	0	0
nu=84
ob=32
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=32	1	32		

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 62]
nz=0.147	0	0.147
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=1465
pd=	KNR	2-01 0508-02                             ST-0005	2-01	0508-02                             ST-0005		1
na=Darniowanie skarp na płask bez humusu
op=0	0	0	0	0	0
nu=85
ob=32
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=32	1	32		

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 62]
nz=0.752	0	0.752
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 48]
nz=1.05	0	1.05
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 38]
nz=0.003	0	0.003
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=1466
pd=	KNR	2-01 0510-03                            ST-0005	2-01	0510-03                            ST-0005		1
na=Obsianie skarp w ziemi urodzajnej - obsiew terenu zniszczonego podczas prowadzenia robót
op=0	0	0	0	0	0
nu=86
ob=20
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=20	1	20		

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 62]
nz=0.066	0	0.066
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 49]
nz=0.012	0	0.012
np=1
wa=0
wb=0

[ELEMENT 1]
na=Remont przepustu nr 1 o średnicy 60cm, długość 8.0m, na dz. nr 291/1 w obrębie Kuchmy, gmina Michałowo.                    CPV - 45240000 - 1
wa=0
kn=0	0	0
id=1470
nu=4
wn=			

[POZYCJA]
id=1471
pd=		ST-0001		ST-0001		0
na=Wytyczenie obiektu z zainstalowaniem reperu roboczego.
uw=kalk. własna
op=0	0	0	0	0	0
nu=87
ob=1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1		

[RMS 66]
nz=8	0	8
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=1472
pd=	KNR	2-01 0122-01                           ST-0001	2-01	0122-01                           ST-0001		1
na=Pomiary przy wykopach fundamentowych w terenie równinnym i nizinnym - z poz. 94, 105.
op=0	0	0	0	0	0
nu=88
ob=72.5
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=72.5	1	27.5+45.0		

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 62]
nz=0.0559	0	0.0559
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 40]
nz=0.00002	0	0.00002
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=1473
pd=	KNR	15-01 0114-03                     ST-0002	15-01	0114-03                     ST-0002		1
na=Ręczne wykoszenie porostów gęstych miekkich ze skarp
op=0	0	0	0	0	0
nu=89
ob=20
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=20	1	20		

[RMS 62]
nz=0.009	0	0.009
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=1474
pd=	KNR	15-01 0115-02                            ST-0002	15-01	0115-02                            ST-0002		1
na=Wygrabianie wykoszonych porostów ze skarp o szer.ponad 2.0 m
op=0	0	0	0	0	0
nu=90
ob=20
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=20	1	20		

[RMS 62]
nz=0.004	0	0.004
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=1475
pd=	KNR	2-01 0419-01                        ST0003	2-01	0419-01                        ST0003		1
na=Grodzie ziemne o wys.do 1.5 m z umocnieniem stopy skarpy darnina na płask - grodze o szer. korony 1.0 m, nach. skarp 1:1, wysokości 1.0 m, szerokości w podstawie 3.0 m, średnia długość 2.5 m,  szt. 2.
op=0	0	0	0	0	0
nu=91
ob=10
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=10	1	2.0*1.0*2.5*2		

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 62]
nz=6.03	0	6.03
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 37]
nz=0.001	0	0.001
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 48]
nz=0.36	0	0.36
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 34]
nz=0.44	0	0.44
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 45]
nz=0.44	0	0.44
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=1476
pd=	KNR	2-11 2601-05     pozycja zastępcza, analogia   ST- 0002	2-11	2601-05     pozycja zastępcza, analogia   ST- 0002		1
na=Odwodnienie powierzchn.wykopu fundament.dla : przepustów P-3 i PP-2; zastawek Z-4 do Z-6; stopni St-1 - urządzenia odwodnienia w gruncie sypkim - odwodnienie wykopu.
op=0	0	0	0	0	0
nu=92
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1		

[RMS 62]
nz=56.7	0	56.7
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 19]
nz=3.2	0	3.2
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 18]
nz=0.45	0	0.45
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 21]
nz=2.03	0	2.03
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 52]
nz=58	0	58
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 51]
nz=0.8	0	0.8
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=1477
pd=	KNR	2-11 2601-07        ST- 0002	2-11	2601-07        ST- 0002		1
na=Odwodnienie powierzchn.wykopu fundament.dla : przepustów P-3 i PP-2; zastawek Z-4 do Z-6; stopni St-1 - pompowanie wody - odwodnienie wykopu.
op=0	0	0	0	0	0
nu=93
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1		

[RMS 62]
nz=25.8	0	25.8
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 16]
nz=81	0	81
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=1478
pd=	KNR	2-01 0215-03                      ST-0003	2-01	0215-03                      ST-0003		1
na=Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiębiernymi 0.25 m3 na odkład w gruncie kat.I-II - wykop pod przepust
op=0	0	0	0	0	0
nu=94
ob=27.5
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=27.5	1	2.50*1.10*10.0		

[RMS 62]
nz=0.109	0	0.109
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 11]
nz=0.0401	0	0.0401
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=1536
pd=	KNR	4-05I 0317-03                         ST-0002	4-05I	0317-03                         ST-0002		1
na=Demontaż rurociągu żelbetowego o śr.nom. 600 mm łączonego na styk opaską betonową
op=0	0	0	0	0	0
nu=95
ob=6
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=6	1	6.0		

[RMS 62]
nz=1.518	0	1.518
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 42]
nz=0.1	0	0.1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 30]
nz=0.283	0	0.283
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=1481
pd=	KNR	4-04 1101-01                      ST-0002	4-04	1101-01                      ST-0002		1
na=Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadowaniu i wyładowaniu ciągnikiem kołowym z przyczepą na odl. do 1 km
op=0	0	0	0	0	0
nu=96
ob=1.32
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=1.32	1	(2*3.14*0.35*0.10*6.0)		

[RMS 62]
nz=1.26	0	1.26
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 35]
nz=0.52	0	0.52
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 46]
nz=0.52	0	0.52
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=1482
pd=	KNR	4-04 1101-04                                ST-0002	4-04	1101-04                                ST-0002		1
na=Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadowaniu i wyładowaniu ciągnikiem kołowym z przyczepą - dod.za każdy nast.rozp. 1 km
op=0	0	0	0	0	0
nu=97
ob=1.32
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=			
krn=14

[PRZEDMIAR]
wo=1.32	1	1.32		

[RMS 35]
nz=0.065	0	0.065
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 46]
nz=0.065	0	0.065
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=1484
pd=	KNNR	10 0203-01                         ST-0004	10	0203-01                         ST-0004		1
na=Podłoże betonowe pod konstrukcje
op=0	0	0	0	0	0
nu=98
ob=0.8
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=0.8	1	(1.60*0.10*1.10)+(0.80*0.1*7.85)		

[RMS 62]
nz=4	0	4
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 26]
nz=0.005	0	0.005
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 14]
nz=0.1	0	0.1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 22]
nz=1.03	0	1.03
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 33]
nz=1.22	0	1.22
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 44]
nz=1.16	0	1.16
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 50]
nz=0.06	0	0.06
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=1485
pd=	KNNR	10 0205-01                        ST-0004	10	0205-01                        ST-0004		1
na=Zbrojenie konstr.betonowych o śr. do 8 mm - płyty fund., stropy filary, ściany pion.lub pochyłe, przyczółki jazów, mury oporowe, głowy śluz, słupy i pojed.belki - zbrojenie wlotu.
op=0	0	0	0	0	0
nu=99
ob=48.2
jm=kg zbroj.	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=48.2	1	48.20		

[RMS 62]
nz=0.059	0	0.059
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 10]
nz=1.02	0	1.02
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 60]
nz=0.0036	0	0.0036
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 59]
nz=0.0048	0	0.0048
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 58]
nz=0.004	0	0.004
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 33]
nz=0.0007	0	0.0007
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 44]
nz=0.0007	0	0.0007
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=1537
pd=	KNR	7-20 0601-01  + malowanie              ST-0004	7-20	0601-01  + malowanie              ST-0004		1
na=Montaż prowadnic o szer. do 160 mm zasuw o ruchu pionowym - prowadnice  z ceownika 80*50 - długość 1.40m+1.40m+1.0=3.80m (27.80kg). Kosztorysować dodatkowo prowadnice malowane dwukrotnie farbą podkładową i dwukrotnie  farbą nawierzchniową.
op=0	0	0	0	0	0
nu=100
ob=0.03
jm=t	034
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=0.03	1	0.0278		

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 62]
nz=259.13	0	259.13
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 2]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 41]
nz=0.88	0	0.88
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 47]
nz=0.88	0	0.88
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 30]
nz=52.7	0	52.7
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=1487
pd=	KNNR	10 0201-02                     ST-0004	10	0201-02                     ST-0004		1
na=Budowle betonowe i żelbetowe o obj. do 1.0 m3 - elementy żelbetowe - betonowanie wlotu i wylotu przepustu - beton hydrotechniczny C-25/30,F-150, W-6
op=0	0	0	0	0	0
nu=101
ob=0.8
jm=m3 miesz.	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=0.8	1	0.80		

[RMS 62]
nz=25	0	25
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 26]
nz=0.066	0	0.066
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 36]
nz=0.01	0	0.01
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 24]
nz=1.03	0	1.03
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 33]
nz=1.22	0	1.22
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 44]
nz=1.17	0	1.17
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 50]
nz=0.05	0	0.05
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=1488
pd=		ST-0002		ST-0002		0
na=Transport betonu zestawem do transportu betonu do miejsca wbudowania - 70km.
uw=analiza indywidualna
op=0	0	0	0	0	0
nu=102
ob=70
jm=km	043
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=70	1	70		

[RMS 9]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=1489
pd=	KNR-W	2-18 0408-08                          ST-0004	2-18	0408-08                          ST-0004		1
na=Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 630 mm.
op=0	0	0	0	0	0
nu=103
ob=8
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=8	1	8.0		

[RMS 62]
nz=1.22	0	1.22
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 56]
nz=1.02	0	1.02
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 68]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 43]
nz=0.0616	0	0.0616
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 31]
nz=0.602	0	0.602
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=1490
pd=	KNNR	1 0321-01                       ST-0003	1	0321-01                       ST-0003		1
na=Mechaniczne zasypywanie wnęk za ścianami budowli inżynieryjnych przy wys. zasypania do 4 m; grunt kat.I-II - kosztorysować dodatkowo zakup kruszywa z frakcją gliny do zasypania.
op=0	0	0	0	0	0
nu=104
ob=26.23
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=26.23	1	(2.50*1.25*10)-(3.14*0.40*0.40*10)		

[RMS 62]
nz=0.2	0	0.2
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 6]
nz=1.15	0	1.15
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 12]
nz=0.029	0	0.029
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 13]
nz=0.029	0	0.029
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=1491
pd=	KNR	2-01 0314-01                           ST-0003	2-01	0314-01                           ST-0003		1
na=Ręczne formowanie nasypów z ziemi leżącej na odkładzie (kat.gr.I-II) - formowanie nasypu ze żwiru nad przepustem i dojeździe na długości 20m, przy średniej wysokości 0.30m.
op=0	0	0	0	0	0
nu=105
ob=45
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=45	1	45.0		

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 62]
nz=0.187	0	0.187
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=1492
pd=	KNR	2-01 0314-01                           ST-0003	2-01	0314-01                           ST-0003		1
na=Ręczne formowanie nasypów z ziemi leżącej na odkładzie (kat.gr.I-II) - formowanie grobelek na wlocie i wylocie wzdłuż rowu. Należy wykorzystać grunt z odkopania rurociagu przepustu.
op=0	0	0	0	0	0
nu=106
ob=6
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=6	1	6.0		

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 62]
nz=0.187	0	0.187
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=1493
pd=		ST-0002		ST-0002		0
na=Zakup i dostarczenie na miejsce wbudowania żwiru do nawierzchi drogowych na nasyp nad rurociągiem i dojeździe - z poz 107.
uw=analiza indywidualna
op=0	0	0	0	0	0
nu=107
ob=45
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=45	1	45.0		

[RMS 5]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=1494
pd=	KNR	2-11 0304-03                                ST-0004	2-11	0304-03                                ST-0004		1
na=Wykonanie i założenie szandorów o grub.po ostrug. 59 m
op=0	0	0	0	0	0
nu=108
ob=1.03
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=1.03	1	1.20*0.86		

[RMS 62]
nz=1.48	0	1.48
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 25]
nz=0.062	0	0.062
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 17]
nz=0.2	0	0.2
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=1495
pd=	KNR	2-11 0304-08                              ST-0004	2-11	0304-08                              ST-0004		1
na=Okucia dla szandorów 41-71 mm
op=0	0	0	0	0	0
nu=109
ob=6
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=6	1	6		

[RMS 62]
nz=0.175	0	0.175
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 15]
nz=2.7	0	2.7
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 57]
nz=0.6	0	0.6
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=1496
pd=	KNR	2-11 0404-01                        ST-0005	2-11	0404-01                        ST-0005		1
na=Wykonanie podsypki ze żwiru lub pospółki o grub. 5 cm
op=0	0	0	0	0	0
nu=110
ob=12
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=12	1	12		

[RMS 62]
nz=0.111	0	0.111
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 18]
nz=0.055	0	0.055
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 27]
nz=0.0008	0	0.0008
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 28]
nz=0.0185	0	0.0185
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=1497
pd=	KNR	2-11 0404-02                            ST-0005	2-11	0404-02                            ST-0005		1
na=Wykonanie podsypki ze żwiru lub pospółki - dod.za każdę dalsze 5 cm grub.
op=0	0	0	0	0	0
nu=111
ob=12
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=			
krn=2

[PRZEDMIAR]
wo=12	1	12		

[RMS 62]
nz=0.086	0	0.086
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 18]
nz=0.055	0	0.055
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 27]
nz=0.0007	0	0.0007
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 28]
nz=0.0143	0	0.0143
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=1498
pd=	KNR	2-11 0411-01                      ST-0005	2-11	0411-01                      ST-0005		1
na=Wykonanie ubezpieczenia płytami ażurowymi typu "Krata" mała o wym. 90x60x10 - stosować płyty o grubości 8cm.
op=0	0	0	0	0	0
nu=112
ob=12
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=12	1	12		

[RMS 62]
nz=0.64	0	0.64
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 20]
nz=1.9	0	1.9
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 29]
nz=0.16	0	0.16
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=1686
pd=	KNNR	1 0410-01                             ST-0005	1	0410-01                             ST-0005		1
na=Umocnienie czaszy i skarp składowisk oraz nasypów włókniną syntetyczną - ułożenie włókniny pod podłoże wlotu, rurociągu i umocnienie z płyt
op=0	0	0	0	0	0
nu=113
ob=16.6
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=16.6	1	4.80+11.8		

[RMS 62]
nz=0.11	0	0.11
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 32]
nz=1.28	0	1.28
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 68]
nz=2	0	2
np=0
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=1687
pd=		ST-0005		ST-0005		0
na=Ułożenie desek pod rurociąg szr.1.50m i bali pod konstrukcje szer. 3.0m  - kosztorysować dodatkowo deski i bale.
uw=analiza indywidualna
op=0	0	0	0	0	0
nu=114
ob=0.82
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=0.82	1	(7.85*0.045*1.50)+(1.6*0.06*3.0)		

[RMS 66]
nz=8	0	8
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 8]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=1499
pd=	KNR	2-11 0521-06                          ST-0005	2-11	0521-06                          ST-0005		1
na=Wykonanie palisady przy śr.kołków 7-9 cm i głębokości wbicia 1.20 m w gruncie kat.I-II
op=0	0	0	0	0	0
nu=115
ob=5.9
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=5.9	1	5.90		

[RMS 62]
nz=1.43	0	1.43
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 39]
nz=13	0	13
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=1500
pd=	KNR	2-01 0506-04                        ST-0003	2-01	0506-04                        ST-0003		1
na=Plantowanie skarp i dna wykopów wykonywanych mechanicznie w gr.kat.I-III
op=0	0	0	0	0	0
nu=116
ob=24
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=24	1	24		

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 62]
nz=0.147	0	0.147
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=1501
pd=	KNR	2-01 0508-02                             ST-0005	2-01	0508-02                             ST-0005		1
na=Darniowanie skarp na płask bez humusu
op=0	0	0	0	0	0
nu=117
ob=16
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=16	1	16		

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 62]
nz=0.752	0	0.752
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 48]
nz=1.05	0	1.05
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 38]
nz=0.003	0	0.003
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=1502
pd=	KNR	2-01 0510-03                            ST-0005	2-01	0510-03                            ST-0005		1
na=Obsianie skarp w ziemi urodzajnej - obsiew terenu zniszczonego podczas prowadzenia robót
op=0	0	0	0	0	0
nu=118
ob=20
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=20	1	20		

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 62]
nz=0.066	0	0.066
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 49]
nz=0.012	0	0.012
np=1
wa=0
wb=0

[ELEMENT 1]
na=Remont przepustu nr 2 o średnicy 60cm, długość 6.0m, na dz. nr 291/1 w obrębie Kuchmy, gmina Michałowo.                    CPV - 45240000 - 1
wa=0
kn=0	0	0
id=1503
nu=5
wn=			

[POZYCJA]
id=1504
pd=		ST-0001		ST-0001		0
na=Wytyczenie obiektu z zainstalowaniem reperu roboczego.
uw=kalk. własna
op=0	0	0	0	0	0
nu=119
ob=1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1		

[RMS 66]
nz=8	0	8
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=1505
pd=	KNR	2-01 0122-01                           ST-0001	2-01	0122-01                           ST-0001		1
na=Pomiary przy wykopach fundamentowych w terenie równinnym i nizinnym - z poz. 126, 137
op=0	0	0	0	0	0
nu=120
ob=65.5
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=65.5	1	27.5+38.0		

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 62]
nz=0.0559	0	0.0559
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 40]
nz=0.00002	0	0.00002
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=1506
pd=	KNR	15-01 0114-03                     ST-0002	15-01	0114-03                     ST-0002		1
na=Ręczne wykoszenie porostów gęstych miekkich ze skarp
op=0	0	0	0	0	0
nu=121
ob=20
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=20	1	20		

[RMS 62]
nz=0.009	0	0.009
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=1507
pd=	KNR	15-01 0115-02                            ST-0002	15-01	0115-02                            ST-0002		1
na=Wygrabianie wykoszonych porostów ze skarp o szer.ponad 2.0 m
op=0	0	0	0	0	0
nu=122
ob=20
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=20	1	20		

[RMS 62]
nz=0.004	0	0.004
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=1508
pd=	KNR	2-01 0419-01                        ST0003	2-01	0419-01                        ST0003		1
na=Grodzie ziemne o wys.do 1.5 m z umocnieniem stopy skarpy darnina na płask - grodze o szer. korony 1.0 m, nach. skarp 1:1, wysokości 1.0 m, szerokości w podstawie 3.0 m, średnia długość 2.5 m,  szt. 2.
op=0	0	0	0	0	0
nu=123
ob=10
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=10	1	2.0*1.0*2.5*2		

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 62]
nz=6.03	0	6.03
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 37]
nz=0.001	0	0.001
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 48]
nz=0.36	0	0.36
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 34]
nz=0.44	0	0.44
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 45]
nz=0.44	0	0.44
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=1509
pd=	KNR	2-11 2601-05     pozycja zastępcza, analogia   ST- 0002	2-11	2601-05     pozycja zastępcza, analogia   ST- 0002		1
na=Odwodnienie powierzchn.wykopu fundament.dla : przepustów P-3 i PP-2; zastawek Z-4 do Z-6; stopni St-1 - urządzenia odwodnienia w gruncie sypkim - odwodnienie wykopu.
op=0	0	0	0	0	0
nu=124
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1		

[RMS 62]
nz=56.7	0	56.7
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 19]
nz=3.2	0	3.2
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 18]
nz=0.45	0	0.45
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 21]
nz=2.03	0	2.03
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 52]
nz=58	0	58
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 51]
nz=0.8	0	0.8
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=1510
pd=	KNR	2-11 2601-07        ST- 0002	2-11	2601-07        ST- 0002		1
na=Odwodnienie powierzchn.wykopu fundament.dla : przepustów P-3 i PP-2; zastawek Z-4 do Z-6; stopni St-1 - pompowanie wody - odwodnienie wykopu.
op=0	0	0	0	0	0
nu=125
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1		

[RMS 62]
nz=25.8	0	25.8
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 16]
nz=81	0	81
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=1511
pd=	KNR	2-01 0215-03                      ST-0003	2-01	0215-03                      ST-0003		1
na=Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiębiernymi 0.25 m3 na odkład w gruncie kat.I-II - wykop pod przepust
op=0	0	0	0	0	0
nu=126
ob=27.5
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=27.5	1	2.50*1.10*10.0		

[RMS 62]
nz=0.109	0	0.109
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 11]
nz=0.0401	0	0.0401
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=1535
pd=	KNR	4-05I 0317-03                         ST-0002	4-05I	0317-03                         ST-0002		1
na=Demontaż rurociągu żelbetowego o śr.nom. 600 mm łączonego na styk opaską betonową
op=0	0	0	0	0	0
nu=127
ob=6
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=6	1	6.0		

[RMS 62]
nz=1.518	0	1.518
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 42]
nz=0.1	0	0.1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 30]
nz=0.283	0	0.283
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=1513
pd=	KNR	4-04 1101-01                      ST-0002	4-04	1101-01                      ST-0002		1
na=Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadowaniu i wyładowaniu ciągnikiem kołowym z przyczepą na odl. do 1 km
op=0	0	0	0	0	0
nu=128
ob=2.82
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=2.82	1	(2*3.14*0.35*0.10*6.0)+0.80+0.70		

[RMS 62]
nz=1.26	0	1.26
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 35]
nz=0.52	0	0.52
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 46]
nz=0.52	0	0.52
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=1514
pd=	KNR	4-04 1101-04                                ST-0002	4-04	1101-04                                ST-0002		1
na=Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadowaniu i wyładowaniu ciągnikiem kołowym z przyczepą - dod.za każdy nast.rozp. 1 km
op=0	0	0	0	0	0
nu=129
ob=2.82
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=			
krn=14

[PRZEDMIAR]
wo=2.82	1	2.82		

[RMS 35]
nz=0.065	0	0.065
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 46]
nz=0.065	0	0.065
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=1516
pd=	KNNR	10 0203-01                         ST-0004	10	0203-01                         ST-0004		1
na=Podłoże betonowe pod konstrukcje
op=0	0	0	0	0	0
nu=130
ob=0.8
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=0.8	1	(3.05*0.10*1.10)+(0.80*0.1*5.75)		

[RMS 62]
nz=4	0	4
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 26]
nz=0.005	0	0.005
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 14]
nz=0.1	0	0.1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 22]
nz=1.03	0	1.03
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 33]
nz=1.22	0	1.22
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 44]
nz=1.16	0	1.16
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 50]
nz=0.06	0	0.06
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=1517
pd=	KNNR	10 0205-01                        ST-0004	10	0205-01                        ST-0004		1
na=Zbrojenie konstr.betonowych o śr. do 8 mm - płyty fund., stropy filary, ściany pion.lub pochyłe, przyczółki jazów, mury oporowe, głowy śluz, słupy i pojed.belki - zbrojenie wlotu.
op=0	0	0	0	0	0
nu=131
ob=90.2
jm=kg zbroj.	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=90.2	1	48.20+42		

[RMS 62]
nz=0.059	0	0.059
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 10]
nz=1.02	0	1.02
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 60]
nz=0.0036	0	0.0036
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 59]
nz=0.0048	0	0.0048
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 58]
nz=0.004	0	0.004
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 33]
nz=0.0007	0	0.0007
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 44]
nz=0.0007	0	0.0007
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=1518
pd=	KNR	7-20 0601-01  + malowanie              ST-0004	7-20	0601-01  + malowanie              ST-0004		1
na=Montaż prowadnic o szer. do 160 mm zasuw o ruchu pionowym - prowadnice  z ceownika 80*50 - długość 1.40m+1.40m+1.0=3.80m (27.80kg). Kosztorysować dodatkowo prowadnice malowane dwukrotnie farbą podkładową i dwukrotnie  farbą nawierzchniową.
op=0	0	0	0	0	0
nu=132
ob=0.03
jm=t	034
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=0.03	1	0.0278		

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 62]
nz=259.13	0	259.13
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 2]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 41]
nz=0.88	0	0.88
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 47]
nz=0.88	0	0.88
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 30]
nz=52.7	0	52.7
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=1519
pd=	KNNR	10 0201-02                     ST-0004	10	0201-02                     ST-0004		1
na=Budowle betonowe i żelbetowe o obj. do 1.0 m3 - elementy żelbetowe - betonowanie wlotu i wylotu przepustu - beton hydrotechniczny C-25/30,F-150, W-6
op=0	0	0	0	0	0
nu=133
ob=1.5
jm=m3 miesz.	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=1.5	1	0.80+0.70		

[RMS 62]
nz=25	0	25
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 26]
nz=0.066	0	0.066
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 36]
nz=0.01	0	0.01
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 24]
nz=1.03	0	1.03
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 33]
nz=1.22	0	1.22
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 44]
nz=1.17	0	1.17
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 50]
nz=0.05	0	0.05
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=1520
pd=		ST-0002		ST-0002		0
na=Transport betonu zestawem do transportu betonu do miejsca wbudowania - 70km.
uw=analiza indywidualna
op=0	0	0	0	0	0
nu=134
ob=70
jm=km	043
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=70	1	70		

[RMS 9]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=1521
pd=	KNR-W	2-18 0408-08                          ST-0004	2-18	0408-08                          ST-0004		1
na=Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 630 mm.
op=0	0	0	0	0	0
nu=135
ob=6
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=6	1	6.0		

[RMS 62]
nz=1.22	0	1.22
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 55]
nz=1.02	0	1.02
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 68]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 43]
nz=0.0616	0	0.0616
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 31]
nz=0.602	0	0.602
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=1522
pd=	KNNR	1 0321-01                       ST-0003	1	0321-01                       ST-0003		1
na=Mechaniczne zasypywanie wnęk za ścianami budowli inżynieryjnych przy wys. zasypania do 4 m; grunt kat.I-II - kosztorysować dodatkowo zakup kruszywa z frakcją gliny do zasypania.
op=0	0	0	0	0	0
nu=136
ob=26.23
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=26.23	1	(2.50*1.25*10)-(3.14*0.40*0.40*10)		

[RMS 62]
nz=0.2	0	0.2
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 6]
nz=1.15	0	1.15
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 12]
nz=0.029	0	0.029
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 13]
nz=0.029	0	0.029
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=1523
pd=	KNR	2-01 0314-01                           ST-0003	2-01	0314-01                           ST-0003		1
na=Ręczne formowanie nasypów z ziemi leżącej na odkładzie (kat.gr.I-II) - formowanie nasypu ze żwiru nad przepustem i dojeździe na długości 20m, przy średniej wysokości 0.30m.
op=0	0	0	0	0	0
nu=137
ob=38
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=38	1	38.0		

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 62]
nz=0.187	0	0.187
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=1524
pd=	KNR	2-01 0314-01                           ST-0003	2-01	0314-01                           ST-0003		1
na=Ręczne formowanie nasypów z ziemi leżącej na odkładzie (kat.gr.I-II) - formowanie grobelek na wlocie i wylocie wzdłuż rowu. Należy wykorzystać grunt z odkopania rurociagu przepustu.
op=0	0	0	0	0	0
nu=138
ob=6
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=6	1	6.0		

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 62]
nz=0.187	0	0.187
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=1525
pd=		ST-0002		ST-0002		0
na=Zakup i dostarczenie na miejsce wbudowania żwiru do nawierzchi drogowych na nasyp nad rurociągiem i dojeździe - z poz 137.
uw=analiza indywidualna
op=0	0	0	0	0	0
nu=139
ob=38
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=38	1	38.0		

[RMS 5]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=1526
pd=	KNR	2-11 0304-03                                ST-0004	2-11	0304-03                                ST-0004		1
na=Wykonanie i założenie szandorów o grub.po ostrug. 59mm
op=0	0	0	0	0	0
nu=140
ob=1.03
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=1.03	1	1.20*0.86		

[RMS 62]
nz=1.48	0	1.48
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 25]
nz=0.062	0	0.062
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 17]
nz=0.2	0	0.2
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=1527
pd=	KNR	2-11 0304-08                              ST-0004	2-11	0304-08                              ST-0004		1
na=Okucia dla szandorów 41-71 mm
op=0	0	0	0	0	0
nu=141
ob=6
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=6	1	6		

[RMS 62]
nz=0.175	0	0.175
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 15]
nz=2.7	0	2.7
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 57]
nz=0.6	0	0.6
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=1528
pd=	KNR	2-11 0404-01                        ST-0005	2-11	0404-01                        ST-0005		1
na=Wykonanie podsypki ze żwiru lub pospółki o grub. 5 cm
op=0	0	0	0	0	0
nu=142
ob=23
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=23	1	23		

[RMS 62]
nz=0.111	0	0.111
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 18]
nz=0.055	0	0.055
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 27]
nz=0.0008	0	0.0008
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 28]
nz=0.0185	0	0.0185
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=1529
pd=	KNR	2-11 0404-02                            ST-0005	2-11	0404-02                            ST-0005		1
na=Wykonanie podsypki ze żwiru lub pospółki - dod.za każdę dalsze 5 cm grub.
op=0	0	0	0	0	0
nu=143
ob=23
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=			
krn=2

[PRZEDMIAR]
wo=23	1	23		

[RMS 62]
nz=0.086	0	0.086
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 18]
nz=0.055	0	0.055
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 27]
nz=0.0007	0	0.0007
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 28]
nz=0.0143	0	0.0143
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=1530
pd=	KNR	2-11 0411-01                      ST-0005	2-11	0411-01                      ST-0005		1
na=Wykonanie ubezpieczenia płytami ażurowymi typu "Krata" mała o wym. 90x60x10 - stosować płyty o grubości 8cm.
op=0	0	0	0	0	0
nu=144
ob=23
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=23	1	23		

[RMS 62]
nz=0.64	0	0.64
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 20]
nz=1.9	0	1.9
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 29]
nz=0.16	0	0.16
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=1688
pd=	KNNR	1 0410-01                             ST-0005	1	0410-01                             ST-0005		1
na=Umocnienie czaszy i skarp składowisk oraz nasypów włókniną syntetyczną - ułożenie włókniny pod podłoże wlotu, wylotu, rurociągu i umocnienie z płyt
op=0	0	0	0	0	0
nu=145
ob=40.7
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=40.7	1	9.15+8.55+23.0		

[RMS 62]
nz=0.11	0	0.11
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 32]
nz=1.28	0	1.28
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 68]
nz=2	0	2
np=0
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=1689
pd=		ST-0005		ST-0005		0
na=Ułożenie desek pod rurociąg szr.1.50m i bali pod konstrukcje szer. 3.0m  - kosztorysować dodatkowo deski i bale.
uw=analiza indywidualna
op=0	0	0	0	0	0
nu=146
ob=0.93
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=0.93	1	(5.70*0.045*1.50)+(3.05*0.06*3.0)		

[RMS 66]
nz=8	0	8
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 8]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=1531
pd=	KNR	2-11 0521-06                          ST-0005	2-11	0521-06                          ST-0005		1
na=Wykonanie palisady przy śr.kołków 7-9 cm i głębokości wbicia 1.20 m w gruncie kat.I-II
op=0	0	0	0	0	0
nu=147
ob=10
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=10	1	10.0		

[RMS 62]
nz=1.43	0	1.43
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 39]
nz=13	0	13
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=1532
pd=	KNR	2-01 0506-04                        ST-0003	2-01	0506-04                        ST-0003		1
na=Plantowanie skarp i dna wykopów wykonywanych mechanicznie w gr.kat.I-III
op=0	0	0	0	0	0
nu=148
ob=32
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=32	1	32		

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 62]
nz=0.147	0	0.147
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=1533
pd=	KNR	2-01 0508-02                             ST-0005	2-01	0508-02                             ST-0005		1
na=Darniowanie skarp na płask bez humusu
op=0	0	0	0	0	0
nu=149
ob=32
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=32	1	32		

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 62]
nz=0.752	0	0.752
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 48]
nz=1.05	0	1.05
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 38]
nz=0.003	0	0.003
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=1534
pd=	KNR	2-01 0510-03                            ST-0005	2-01	0510-03                            ST-0005		1
na=Obsianie skarp w ziemi urodzajnej - obsiew terenu zniszczonego podczas prowadzenia robót
op=0	0	0	0	0	0
nu=150
ob=20
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=20	1	20		

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 62]
nz=0.066	0	0.066
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 49]
nz=0.012	0	0.012
np=1
wa=0
wb=0

[ELEMENT 1]
na=Remont przepustu nr 3, 4, 5 o średnicy 80cm, długość 6.0m, na dz. nr 291/1, 226, 222 w obrębie Kuchmy, gmina Michałowo.                    CPV - 45240000 - 1
wa=7889.44
kn=0	0	4206.81
id=1538
nu=6
wn=2881.67		800.98	

[POZYCJA]
id=1539
pd=		ST-0001		ST-0001		0
na=Wytyczenie obiektu z zainstalowaniem reperu roboczego.
uw=kalk. własna
op=0	0	0	0	0	0
nu=151
ob=3
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=3	1	3		

[RMS 66]
nz=8	0	8
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=1540
pd=	KNR	2-01 0122-01                           ST-0001	2-01	0122-01                           ST-0001		1
na=Pomiary przy wykopach fundamentowych w terenie równinnym i nizinnym - z poz. 158, 170
op=0	0	0	0	0	0
nu=152
ob=196.5
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=196.5	1	(27.50+38.0)*3		

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 62]
nz=0.0559	0	0.0559
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 40]
nz=0.00002	0	0.00002
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=1541
pd=	KNR	15-01 0114-03                     ST-0002	15-01	0114-03                     ST-0002		1
na=Ręczne wykoszenie porostów gęstych miekkich ze skarp
op=0	0	0	0	0	0
nu=153
ob=60
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=60	1	20*3		

[RMS 62]
nz=0.009	0	0.009
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=1542
pd=	KNR	15-01 0115-02                            ST-0002	15-01	0115-02                            ST-0002		1
na=Wygrabianie wykoszonych porostów ze skarp o szer.ponad 2.0 m
op=0	0	0	0	0	0
nu=154
ob=60
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=60	1	20*3		

[RMS 62]
nz=0.004	0	0.004
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=1543
pd=	KNR	2-01 0419-01                        ST0003	2-01	0419-01                        ST0003		1
na=Grodzie ziemne o wys.do 1.5 m z umocnieniem stopy skarpy darnina na płask - grodze o szer. korony 1.0 m, nach. skarp 1:1, wysokości 1.0 m, szerokości w podstawie 3.0 m, średnia długość 2.5 m,  szt. 2.
op=0	0	0	0	0	0
nu=155
ob=30
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=30	1	(2.0*1.0*2.5*2)*3		

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 62]
nz=6.03	0	6.03
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 37]
nz=0.001	0	0.001
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 48]
nz=0.36	0	0.36
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 34]
nz=0.44	0	0.44
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 45]
nz=0.44	0	0.44
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=1544
pd=	KNR	2-11 2601-05     pozycja zastępcza, analogia   ST- 0002	2-11	2601-05     pozycja zastępcza, analogia   ST- 0002		1
na=Odwodnienie powierzchn.wykopu fundament.dla : przepustów P-3 i PP-2; zastawek Z-4 do Z-6; stopni St-1 - urządzenia odwodnienia w gruncie sypkim - odwodnienie wykopu.
op=0	0	0	0	0	0
nu=156
ob=3
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=3	1	1*3		

[RMS 62]
nz=56.7	0	56.7
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 19]
nz=3.2	0	3.2
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 18]
nz=0.45	0	0.45
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 21]
nz=2.03	0	2.03
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 52]
nz=58	0	58
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 51]
nz=0.8	0	0.8
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=1545
pd=	KNR	2-11 2601-07        ST- 0002	2-11	2601-07        ST- 0002		1
na=Odwodnienie powierzchn.wykopu fundament.dla : przepustów P-3 i PP-2; zastawek Z-4 do Z-6; stopni St-1 - pompowanie wody - odwodnienie wykopu.
op=0	0	0	0	0	0
nu=157
ob=3
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=3	1	1*3		

[RMS 62]
nz=25.8	0	25.8
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 16]
nz=81	0	81
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=1546
pd=	KNR	2-01 0215-03                      ST-0003	2-01	0215-03                      ST-0003		1
na=Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiębiernymi 0.25 m3 na odkład w gruncie kat.I-II - wykop pod przepust
op=0	0	0	0	0	0
nu=158
ob=82.5
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=82.5	1	(2.50*1.10*10.0)*3		

[RMS 62]
nz=0.109	0	0.109
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 11]
nz=0.0401	0	0.0401
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=1547
pd=	KNR	4-05I 0317-04                              ST-0002	4-05I	0317-04                              ST-0002		1
na=Demontaż rurociągu żelbetowego o śr.nom. 800 mm łączonego na styk opaską betonową
op=0	0	0	0	0	0
nu=159
ob=18
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=18	1	6.0*3		

[RMS 62]
nz=1.973	0	1.973
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 42]
nz=0.108	0	0.108
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 30]
nz=0.355	0	0.355
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=1548
pd=	KNR	2-31 0816-04                         ST-0002	2-31	0816-04                         ST-0002		1
na=Rozebranie przepustów rurowych - ścianki czołowe i ławy betonowe
op=0	0	0	0	0	0
nu=160
ob=5.55
jm=m3	060
kj=0	0	757.98
cj=1421.52
wn=2881.67		800.98	

[PRZEDMIAR]
wo=5.55	1	(1.10+0.75)*3		

[RMS 62]
nz=9.43	0	9.43
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 61]
nz=5.89	0	5.89
np=1
wa=4206.81
wb=9704.0085

[POZYCJA]
id=1549
pd=	KNR	4-04 1101-01                      ST-0002	4-04	1101-01                      ST-0002		1
na=Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadowaniu i wyładowaniu ciągnikiem kołowym z przyczepą na odl. do 1 km
op=0	0	0	0	0	0
nu=161
ob=11.79
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=11.79	1	((2*3.14*0.46*0.12*6.0)+1.10+0.75)*3		

[RMS 62]
nz=1.26	0	1.26
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 35]
nz=0.52	0	0.52
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 46]
nz=0.52	0	0.52
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=1550
pd=	KNR	4-04 1101-04                                ST-0002	4-04	1101-04                                ST-0002		1
na=Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadowaniu i wyładowaniu ciągnikiem kołowym z przyczepą - dod.za każdy nast.rozp. 1 km
op=0	0	0	0	0	0
nu=162
ob=11.79
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=			
krn=14

[PRZEDMIAR]
wo=11.79	1	3.93*3		

[RMS 35]
nz=0.065	0	0.065
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 46]
nz=0.065	0	0.065
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=1552
pd=	KNNR	10 0203-01                         ST-0004	10	0203-01                         ST-0004		1
na=Podłoże betonowe pod konstrukcje
op=0	0	0	0	0	0
nu=163
ob=3.05
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=3.05	1	(3.40*0.10*1.30*3)+(1.0*0.1*5.75*3)		

[RMS 62]
nz=4	0	4
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 26]
nz=0.005	0	0.005
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 14]
nz=0.1	0	0.1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 22]
nz=1.03	0	1.03
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 33]
nz=1.22	0	1.22
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 44]
nz=1.16	0	1.16
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 50]
nz=0.06	0	0.06
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=1553
pd=	KNNR	10 0205-01                        ST-0004	10	0205-01                        ST-0004		1
na=Zbrojenie konstr.betonowych o śr. do 8 mm - płyty fund., stropy filary, ściany pion.lub pochyłe, przyczółki jazów, mury oporowe, głowy śluz, słupy i pojed.belki - zbrojenie wlotu.
op=0	0	0	0	0	0
nu=164
ob=339
jm=kg zbroj.	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=339	1	(69.0+44.0)*3		

[RMS 62]
nz=0.059	0	0.059
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 10]
nz=1.02	0	1.02
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 60]
nz=0.0036	0	0.0036
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 59]
nz=0.0048	0	0.0048
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 58]
nz=0.004	0	0.004
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 33]
nz=0.0007	0	0.0007
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 44]
nz=0.0007	0	0.0007
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=1554
pd=	KNR	7-20 0601-01  + malowanie              ST-0004	7-20	0601-01  + malowanie              ST-0004		1
na=Montaż prowadnic o szer. do 160 mm zasuw o ruchu pionowym - prowadnice  z ceownika 80*50 - długość 1.40m+1.40m+1.2=4.00m (29.3kg). Kosztorysować dodatkowo prowadnice malowane dwukrotnie farbą podkładową i dwukrotnie  farbą nawierzchniową.
op=0	0	0	0	0	0
nu=165
ob=0.09
jm=t	034
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=0.09	1	0.0293*3		

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 62]
nz=259.13	0	259.13
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 4]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 41]
nz=0.88	0	0.88
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 47]
nz=0.88	0	0.88
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 30]
nz=52.7	0	52.7
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=1555
pd=	KNNR	10 0201-02                     ST-0004	10	0201-02                     ST-0004		1
na=Budowle betonowe i żelbetowe o obj. do 1.0 m3 - elementy żelbetowe - betonowanie wlotu i wylotu przepustu - beton hydrotechniczny C-25/30,F-150, W-6
op=0	0	0	0	0	0
nu=166
ob=5.55
jm=m3 miesz.	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=5.55	1	(1.10+0.75)*3		

[RMS 62]
nz=25	0	25
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 26]
nz=0.066	0	0.066
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 36]
nz=0.01	0	0.01
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 24]
nz=1.03	0	1.03
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 33]
nz=1.22	0	1.22
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 44]
nz=1.17	0	1.17
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 50]
nz=0.05	0	0.05
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=1556
pd=		ST-0002		ST-0002		0
na=Transport betonu zestawem do transportu betonu do miejsca wbudowania - 70km.
uw=analiza indywidualna
op=0	0	0	0	0	0
nu=167
ob=210
jm=km	043
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=210	1	70*3		

[RMS 9]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=1557
pd=	KNR-W	2-18 0408-08                          ST-0004	2-18	0408-08                          ST-0004		1
na=Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 630 mm. - analogia kosztorysować rurę o średnicy 80cm
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0
nu=168
ob=18
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=18	1	6.0*3		

[RMS 62]
nz=1.22	0	1.22
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 54]
nz=1.02	0	1.02
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 68]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 43]
nz=0.0616	0	0.0616
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 31]
nz=0.602	0	0.602
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=1558
pd=	KNNR	1 0321-01                       ST-0003	1	0321-01                       ST-0003		1
na=Mechaniczne zasypywanie wnęk za ścianami budowli inżynieryjnych przy wys. zasypania do 4 m; grunt kat.I-II - kosztorysować dodatkowo zakup kruszywa z frakcją gliny do zasypania.
op=0	0	0	0	0	0
nu=169
ob=73.9
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=73.9	1	((2.65*1.25*10)-(3.14*0.52*0.52*10))*3		

[RMS 62]
nz=0.2	0	0.2
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 6]
nz=1.15	0	1.15
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 12]
nz=0.029	0	0.029
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 13]
nz=0.029	0	0.029
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=1559
pd=	KNR	2-01 0314-01                           ST-0003	2-01	0314-01                           ST-0003		1
na=Ręczne formowanie nasypów z ziemi leżącej na odkładzie (kat.gr.I-II) - formowanie nasypu ze żwiru nad przepustem i dojeździe na długości 10m, przy średniej wysokości 0.30m.
op=0	0	0	0	0	0
nu=170
ob=114
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=114	1	38.0*3		

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 62]
nz=0.187	0	0.187
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=1560
pd=	KNR	2-01 0314-01                           ST-0003	2-01	0314-01                           ST-0003		1
na=Ręczne formowanie nasypów z ziemi leżącej na odkładzie (kat.gr.I-II) - formowanie grobelek na wlocie i wylocie wzdłuż rowu. Należy wykorzystać grunt z odkopania rurociagu przepustu.
op=0	0	0	0	0	0
nu=171
ob=30
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=30	1	10.0*3		

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 62]
nz=0.187	0	0.187
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=1561
pd=		ST-0002		ST-0002		0
na=Zakup i dostarczenie na miejsce wbudowania żwiru do nawierzchi drogowych na nasyp nad rurociągiem i dojeździe - z poz 172.
uw=analiza indywidualna
op=0	0	0	0	0	0
nu=172
ob=114
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=114	1	38.0*3		

[RMS 5]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=1562
pd=	KNR	2-11 0304-03                                ST-0004	2-11	0304-03                                ST-0004		1
na=Wykonanie i założenie szandorów o grub.po ostrug. 59mm
op=0	0	0	0	0	0
nu=173
ob=3.82
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=3.82	1	1.20*1.06*3		

[RMS 62]
nz=1.48	0	1.48
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 25]
nz=0.062	0	0.062
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 17]
nz=0.2	0	0.2
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=1563
pd=	KNR	2-11 0304-08                              ST-0004	2-11	0304-08                              ST-0004		1
na=Okucia dla szandorów 41-71 mm
op=0	0	0	0	0	0
nu=174
ob=18
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=18	1	6*3		

[RMS 62]
nz=0.175	0	0.175
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 15]
nz=2.7	0	2.7
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 57]
nz=0.6	0	0.6
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=1564
pd=	KNR	2-11 0404-01                        ST-0005	2-11	0404-01                        ST-0005		1
na=Wykonanie podsypki ze żwiru lub pospółki o grub. 5 cm
op=0	0	0	0	0	0
nu=175
ob=72
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=72	1	24*3		

[RMS 62]
nz=0.111	0	0.111
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 18]
nz=0.055	0	0.055
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 27]
nz=0.0008	0	0.0008
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 28]
nz=0.0185	0	0.0185
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=1565
pd=	KNR	2-11 0404-02                            ST-0005	2-11	0404-02                            ST-0005		1
na=Wykonanie podsypki ze żwiru lub pospółki - dod.za każdę dalsze 5 cm grub.
op=0	0	0	0	0	0
nu=176
ob=72
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=			
krn=2

[PRZEDMIAR]
wo=72	1	24*3		

[RMS 62]
nz=0.086	0	0.086
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 18]
nz=0.055	0	0.055
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 27]
nz=0.0007	0	0.0007
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 28]
nz=0.0143	0	0.0143
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=1566
pd=	KNR	2-11 0411-01                      ST-0005	2-11	0411-01                      ST-0005		1
na=Wykonanie ubezpieczenia płytami ażurowymi typu "Krata" mała o wym. 90x60x10 - stosować płyty o grubości 8cm.
op=0	0	0	0	0	0
nu=177
ob=72
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=72	1	24*3		

[RMS 62]
nz=0.64	0	0.64
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 20]
nz=1.9	0	1.9
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 29]
nz=0.16	0	0.16
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=1690
pd=	KNNR	1 0410-01                             ST-0005	1	0410-01                             ST-0005		1
na=Umocnienie czaszy i skarp składowisk oraz nasypów włókniną syntetyczną - ułożenie włókniny pod podłoże wlotu, wylotu, rurociągu i umocnienie z płyt
op=0	0	0	0	0	0
nu=178
ob=128.25
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=128.25	1	(10.2+8.55+24.0)*3		

[RMS 62]
nz=0.11	0	0.11
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 32]
nz=1.28	0	1.28
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 68]
nz=2	0	2
np=0
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=1691
pd=		ST-0005		ST-0005		0
na=Ułożenie desek pod rurociąg szr.1.50m i bali pod konstrukcje szer. 3.0m  - kosztorysować dodatkowo deski i bale.
uw=analiza indywidualna
op=0	0	0	0	0	0
nu=179
ob=2.99
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=2.99	1	((5.70*0.045*1.50)+(3.40*0.06*3.0))*3		

[RMS 66]
nz=8	0	8
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 8]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=1567
pd=	KNR	2-11 0521-06                          ST-0005	2-11	0521-06                          ST-0005		1
na=Wykonanie palisady przy śr.kołków 7-9 cm i głębokości wbicia 1.20 m w gruncie kat.I-II
op=0	0	0	0	0	0
nu=180
ob=29.4
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=29.4	1	9.80*3		

[RMS 62]
nz=1.43	0	1.43
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 39]
nz=13	0	13
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=1568
pd=	KNR	2-01 0506-04                        ST-0003	2-01	0506-04                        ST-0003		1
na=Plantowanie skarp i dna wykopów wykonywanych mechanicznie w gr.kat.I-III
op=0	0	0	0	0	0
nu=181
ob=96
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=96	1	32*3		

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 62]
nz=0.147	0	0.147
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=1569
pd=	KNR	2-01 0508-02                             ST-0005	2-01	0508-02                             ST-0005		1
na=Darniowanie skarp na płask bez humusu
op=0	0	0	0	0	0
nu=182
ob=96
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=96	1	32*3		

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 62]
nz=0.752	0	0.752
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 48]
nz=1.05	0	1.05
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 38]
nz=0.003	0	0.003
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=1570
pd=	KNR	2-01 0510-03                            ST-0005	2-01	0510-03                            ST-0005		1
na=Obsianie skarp w ziemi urodzajnej - obsiew terenu zniszczonego podczas prowadzenia robót
op=0	0	0	0	0	0
nu=183
ob=60
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=60	1	20*3		

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 62]
nz=0.066	0	0.066
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 49]
nz=0.012	0	0.012
np=1
wa=0
wb=0

[ELEMENT 1]
na=Budowa przepustu nr 6 o średnicy 80cm, długość 6.0m, na dz. nr 291/1, 223 w obrębie Kuchmy, gmina Michałowo.                    CPV - 45220000 - 5
wa=0
kn=0	0	0
id=1639
nu=7
wn=			

[POZYCJA]
id=1640
pd=		ST-0001		ST-0001		0
na=Wytyczenie obiektu z zainstalowaniem reperu roboczego.
uw=kalk. własna
op=0	0	0	0	0	0
nu=184
ob=1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1		

[RMS 66]
nz=8	0	8
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=1672
pd=		ST-0002		ST-0002		0
na=Inwentaryzacja powykonawcza przepustu.
uw=analiza indywidualna
op=0	0	0	0	0	0
nu=185
ob=1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1		

[RMS 66]
nz=12	0	12
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=1641
pd=	KNR	2-01 0122-01                           ST-0001	2-01	0122-01                           ST-0001		1
na=Pomiary przy wykopach fundamentowych w terenie równinnym i nizinnym - z poz. 190, 197.
op=0	0	0	0	0	0
nu=186
ob=65.5
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=65.5	1	27.50+38.0		

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 62]
nz=0.0559	0	0.0559
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 40]
nz=0.00002	0	0.00002
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=1644
pd=	KNR	2-01 0419-01                        ST0003	2-01	0419-01                        ST0003		1
na=Grodzie ziemne o wys.do 1.5 m z umocnieniem stopy skarpy darnina na płask - grodze o szer. korony 1.0 m, nach. skarp 1:1, wysokości 1.0 m, szerokości w podstawie 3.0 m, średnia długość 2.5 m,  szt. 2.
op=0	0	0	0	0	0
nu=187
ob=10
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=10	1	2.0*1.0*2.5*2		

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 62]
nz=6.03	0	6.03
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 37]
nz=0.001	0	0.001
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 48]
nz=0.36	0	0.36
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 34]
nz=0.44	0	0.44
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 45]
nz=0.44	0	0.44
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=1645
pd=	KNR	2-11 2601-05     pozycja zastępcza, analogia   ST- 0002	2-11	2601-05     pozycja zastępcza, analogia   ST- 0002		1
na=Odwodnienie powierzchn.wykopu fundament.dla : przepustów P-3 i PP-2; zastawek Z-4 do Z-6; stopni St-1 - urządzenia odwodnienia w gruncie sypkim - odwodnienie wykopu.
op=0	0	0	0	0	0
nu=188
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1		

[RMS 62]
nz=56.7	0	56.7
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 19]
nz=3.2	0	3.2
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 18]
nz=0.45	0	0.45
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 21]
nz=2.03	0	2.03
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 52]
nz=58	0	58
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 51]
nz=0.8	0	0.8
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=1646
pd=	KNR	2-11 2601-07        ST- 0002	2-11	2601-07        ST- 0002		1
na=Odwodnienie powierzchn.wykopu fundament.dla : przepustów P-3 i PP-2; zastawek Z-4 do Z-6; stopni St-1 - pompowanie wody - odwodnienie wykopu.
op=0	0	0	0	0	0
nu=189
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1		

[RMS 62]
nz=25.8	0	25.8
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 16]
nz=81	0	81
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=1647
pd=	KNR	2-01 0215-03                      ST-0003	2-01	0215-03                      ST-0003		1
na=Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiębiernymi 0.25 m3 na odkład w gruncie kat.I-II - wykop pod przepust
op=0	0	0	0	0	0
nu=190
ob=27.5
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=27.5	1	2.50*1.10*10.0		

[RMS 62]
nz=0.109	0	0.109
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 11]
nz=0.0401	0	0.0401
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=1653
pd=	KNNR	10 0203-01                         ST-0004	10	0203-01                         ST-0004		1
na=Podłoże betonowe pod konstrukcje
op=0	0	0	0	0	0
nu=191
ob=0.95
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=0.95	1	(2.90*0.10*1.30)+(1.0*0.1*5.70)		

[RMS 62]
nz=4	0	4
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 26]
nz=0.005	0	0.005
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 14]
nz=0.1	0	0.1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 22]
nz=1.03	0	1.03
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 33]
nz=1.22	0	1.22
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 44]
nz=1.16	0	1.16
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 50]
nz=0.06	0	0.06
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=1654
pd=	KNNR	10 0205-01                        ST-0004	10	0205-01                        ST-0004		1
na=Zbrojenie konstr.betonowych o śr. do 8 mm - płyty fund., stropy filary, ściany pion.lub pochyłe, przyczółki jazów, mury oporowe, głowy śluz, słupy i pojed.belki - zbrojenie wlotów-szt.2.
op=0	0	0	0	0	0
nu=192
ob=88
jm=kg zbroj.	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=88	1	44.0+44.0		

[RMS 62]
nz=0.059	0	0.059
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 10]
nz=1.02	0	1.02
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 60]
nz=0.0036	0	0.0036
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 59]
nz=0.0048	0	0.0048
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 58]
nz=0.004	0	0.004
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 33]
nz=0.0007	0	0.0007
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 44]
nz=0.0007	0	0.0007
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=1656
pd=	KNNR	10 0201-02                     ST-0004	10	0201-02                     ST-0004		1
na=Budowle betonowe i żelbetowe o obj. do 1.0 m3 - elementy żelbetowe - betonowanie wlotu i wylotu przepustu - beton hydrotechniczny C-25/30,F-150, W-6
op=0	0	0	0	0	0
nu=193
ob=1.5
jm=m3 miesz.	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=1.5	1	0.75+0.75		

[RMS 62]
nz=25	0	25
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 26]
nz=0.066	0	0.066
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 36]
nz=0.01	0	0.01
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 24]
nz=1.03	0	1.03
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 33]
nz=1.22	0	1.22
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 44]
nz=1.17	0	1.17
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 50]
nz=0.05	0	0.05
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=1657
pd=		ST-0002		ST-0002		0
na=Transport betonu zestawem do transportu betonu do miejsca wbudowania - 70km.
uw=analiza indywidualna
op=0	0	0	0	0	0
nu=194
ob=70
jm=km	043
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=70	1	70		

[RMS 9]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=1658
pd=	KNR-W	2-18 0408-08                          ST-0004	2-18	0408-08                          ST-0004		1
na=Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 630 mm. - analogia kosztorysować rurę o średnicy 80cm
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0
nu=195
ob=6
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=6	1	6.0		

[RMS 62]
nz=1.22	0	1.22
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 54]
nz=1.02	0	1.02
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 68]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 43]
nz=0.0616	0	0.0616
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 31]
nz=0.602	0	0.602
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=1659
pd=	KNNR	1 0321-01                       ST-0003	1	0321-01                       ST-0003		1
na=Mechaniczne zasypywanie wnęk za ścianami budowli inżynieryjnych przy wys. zasypania do 4 m; grunt kat.I-II - kosztorysować zakup kruszywa z frakcją gliny.
op=0	0	0	0	0	0
nu=196
ob=24.63
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=24.63	1	(2.65*1.25*10)-(3.14*0.52*0.52*10)		

[RMS 62]
nz=0.2	0	0.2
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 6]
nz=1.15	0	1.15
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 12]
nz=0.029	0	0.029
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 13]
nz=0.029	0	0.029
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=1660
pd=	KNR	2-01 0314-01                           ST-0003	2-01	0314-01                           ST-0003		1
na=Ręczne formowanie nasypów z ziemi leżącej na odkładzie (kat.gr.I-II) - formowanie nasypu ze żwiru nad przepustem i dojeździe na długości 10m, przy średniej wysokości 0.30m.
op=0	0	0	0	0	0
nu=197
ob=38
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=38	1	38.0		

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 62]
nz=0.187	0	0.187
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=1661
pd=	KNR	2-01 0314-01                           ST-0003	2-01	0314-01                           ST-0003		1
na=Ręczne formowanie nasypów z ziemi leżącej na odkładzie (kat.gr.I-II) - formowanie grobelek na wlocie i wylocie wzdłuż rowu. Należy wykorzystać grunt z odkopania rurociagu przepustu.
op=0	0	0	0	0	0
nu=198
ob=10
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=10	1	10.0		

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 62]
nz=0.187	0	0.187
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=1662
pd=		ST-0002		ST-0002		0
na=Zakup i dostarczenie na miejsce wbudowania żwiru do nawierzchi drogowych na nasyp nad rurociągiem i dojeździe - z poz 199.
uw=analiza indywidualna
op=0	0	0	0	0	0
nu=199
ob=38
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=38	1	38.0		

[RMS 5]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=1665
pd=	KNR	2-11 0404-01                        ST-0005	2-11	0404-01                        ST-0005		1
na=Wykonanie podsypki ze żwiru lub pospółki o grub. 5 cm
op=0	0	0	0	0	0
nu=200
ob=24
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=24	1	24		

[RMS 62]
nz=0.111	0	0.111
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 18]
nz=0.055	0	0.055
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 27]
nz=0.0008	0	0.0008
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 28]
nz=0.0185	0	0.0185
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=1666
pd=	KNR	2-11 0404-02                            ST-0005	2-11	0404-02                            ST-0005		1
na=Wykonanie podsypki ze żwiru lub pospółki - dod.za każdę dalsze 5 cm grub.
op=0	0	0	0	0	0
nu=201
ob=24
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=			
krn=2

[PRZEDMIAR]
wo=24	1	24		

[RMS 62]
nz=0.086	0	0.086
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 18]
nz=0.055	0	0.055
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 27]
nz=0.0007	0	0.0007
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 28]
nz=0.0143	0	0.0143
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=1667
pd=	KNR	2-11 0411-01                      ST-0005	2-11	0411-01                      ST-0005		1
na=Wykonanie ubezpieczenia płytami ażurowymi typu "Krata" mała o wym. 90x60x10 - stosować płyty o grubości 8cm.
op=0	0	0	0	0	0
nu=202
ob=6
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=6	1	6		

[RMS 62]
nz=0.64	0	0.64
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 20]
nz=1.9	0	1.9
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 29]
nz=0.16	0	0.16
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=1692
pd=	KNNR	1 0410-01                             ST-0005	1	0410-01                             ST-0005		1
na=Umocnienie czaszy i skarp składowisk oraz nasypów włókniną syntetyczną - ułożenie włókniny pod podłoże wlotu, wylotu, rurociągu i umocnienie z płyt
op=0	0	0	0	0	0
nu=203
ob=23.25
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=23.25	1	8.7+8.55+6.0		

[RMS 62]
nz=0.11	0	0.11
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 32]
nz=1.28	0	1.28
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 68]
nz=2	0	2
np=0
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=1693
pd=		ST-0005		ST-0005		0
na=Ułożenie desek pod rurociąg szr.1.50m i bali pod konstrukcje szer. 3.0m  - kosztorysować dodatkowo deski i bale.
uw=analiza indywidualna
op=0	0	0	0	0	0
nu=204
ob=0.91
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=0.91	1	(5.70*0.045*1.50)+(2.90*0.06*3.0)		

[RMS 66]
nz=8	0	8
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 8]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=1668
pd=	KNR	2-11 0521-06                          ST-0005	2-11	0521-06                          ST-0005		1
na=Wykonanie palisady przy śr.kołków 7-9 cm i głębokości wbicia 1.20 m w gruncie kat.I-II
op=0	0	0	0	0	0
nu=205
ob=9.2
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=9.2	1	9.20		

[RMS 62]
nz=1.43	0	1.43
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 39]
nz=13	0	13
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=1669
pd=	KNR	2-01 0506-04                        ST-0003	2-01	0506-04                        ST-0003		1
na=Plantowanie skarp i dna wykopów wykonywanych mechanicznie w gr.kat.I-III
op=0	0	0	0	0	0
nu=206
ob=32
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=32	1	32		

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 62]
nz=0.147	0	0.147
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=1670
pd=	KNR	2-01 0508-02                             ST-0005	2-01	0508-02                             ST-0005		1
na=Darniowanie skarp na płask bez humusu
op=0	0	0	0	0	0
nu=207
ob=32
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=32	1	32		

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 62]
nz=0.752	0	0.752
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 48]
nz=1.05	0	1.05
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 38]
nz=0.003	0	0.003
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=1671
pd=	KNR	2-01 0510-03                            ST-0005	2-01	0510-03                            ST-0005		1
na=Obsianie skarp w ziemi urodzajnej - obsiew terenu zniszczonego podczas prowadzenia robót
op=0	0	0	0	0	0
nu=208
ob=20
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=20	1	20		

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 62]
nz=0.066	0	0.066
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 49]
nz=0.012	0	0.012
np=1
wa=0
wb=0

[ELEMENT 1]
na=Zabezpieczenie przed nieuprawnionym zdjeciem zamknięć w przepuście na dz. 1778 i 1779/21, w obr Gródek
wa=0
kn=0	0	0
id=1675
nu=8
wn=			

[POZYCJA]
id=1677
pd=		ST-0002		ST-0002		0
na=Wykonanie zabezpieczenia przed nieuprawnionym zdjeciem zamknięć w przepustach w obrębie Gródek. szt. 2
uw=analiza indywidualna
op=0	0	0	0	0	0
nu=209
ob=4.76
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=4.76	1	4.76		

[RMS 1]
nz=4.76	0	4.76
np=1
wa=0
wb=0

