**Załącznik nr 2**

**Nr postępowania: WYPAS-15/2020**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Opis wymaganego parametru** | **TAK/NIE** | **WSKAZAĆ** |
| 1 | Producent |  |  |
| 2 | Model |  |  |
| 3 | Rok produkcji |  |  |
| 4 | Przyczepa o maksymalnej dopuszczalnej masie całkowitej 3 000 kg |  |  |
| 5 | Ładowność min. 1 200 kg |  |  |
| 6 | Przestrzeń ładunkowa o wymiarach minimalnych: 300 cm długość, 165 cm szerokość, 230 cm wysokość |  |  |
| 7 | Liczba osi – 2 hamowane |  |  |
| 8 | Koło podporowe |  |  |
| 9 | Ściany drewniane lub aluminiowe |  |  |
| 10 | Podłoga aluminiowa pokryta gumą antypoślizgową |  |  |
| 11 | Dach z tworzywa sztucznego |  |  |
| 12 | Drzwi boczne ułatwiające dostęp do zwierząt, zamykane na klucz |  |  |
| 13 | Wspornik lewy i prawy ściany bocznej jeden z tyłu lub dwa z przodu i z tyłu |  |  |
| 14 | Rampa wspomagana siłownikami gazowymi, pokryta gumą antypoślizgową i z poprzeczkami antypoślizgowymi, otwierana do dołu |  |  |
| 15 | Plandeka lub roleta tylna samozwijalna |  |  |
| 16 | Min. dwa okna, z regulowanym otwarciem |  |  |
| 17 | Opony min. 13” |  |  |
| 18 | Koło zapasowe w pokrowcu montowane na zewnątrz |  |  |
| 19 | Ładowanie koni – z tyłu przyczepy |  |  |
| 20 | Regulacja dla większych i mniejszych koni |  |  |
| 21 | Separacja wewnętrzna między końmi – przestawna i wyjmowana |  |  |
| 22 | Ściany boczne (wewnętrzne) z odbojnikami i osłonami |  |  |
| 23 | Światła zewnętrzne – zgodne z przepisami |  |  |
| 24 | Światła wewnętrzne z przodu i z tyłu |  |  |
| 25 | Uchwyty umożliwiające przywiązanie koni |  |  |
| 26 | Monitoring video z kamerą cofania |  |  |