[KOSZTORYS ATHENASOFT]
co=Copyright Athenasoft sp. z o.o.
wf=4
pr=NORMA	4.03
nan=Remont zastawek w obrębie Zabiele.
pe=1
op=1
opn=0	0	2	1	1	0	1	8	0	0	1	0	0	0	1.	1	1	0	1
prn=2	2	2	2	3	0	6	0
own=2	1	1	0	1	1	0	1	1	0	0	0	1	0	1	0	poz.	<	>	1	1	0	0
pm=dział	dział
pd=działu	działu
mm=działy	działy
md=działów	działów
wan=PLN
wk=0
na=Koszty pośrednie	Zysk	VAT
wn=		

[STRONA TYT]
na=KOSZTORYS   OFERTOWY
nfn=............................................
afn=       
nb=Remont trzech zastawek
ab=działki o nr ew. 889, 887, 890, 417 w ob. Zabiele i 218 w ob. Karpowicze.
ni=Polskie Towarzystwo Ochrony Ptzk.ow
ai=ul. Ciepła 17,  15-471 Białystok
nw=..................................................................
aw=..................................................................
nk=..................................................................
dt=.................................................................
kln=13101310Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień:13101310CPV 45240000-1 Budowa obiekt inżynierii wodnej13101310 

[NARZUTY NORMA 1]
na=VAT
wa=23	1	0
op=0	0
nc=1

[NARZUTY NORMA 2]
na=Koszty pośrednie
wa=68.9	1	0
op=1	0
nr=1
ns=1

[NARZUTY NORMA 2]
na=Zysk
wa=11.8	1	0
op=1	0
nr=1
ns=1

[RMS ZEST 1]
ty=M
na=kruszywo
id=	3
jm=m3	060
ce=0
il=225.852

[RMS ZEST 2]
ty=M
na=drut stalowy okrągły miękki ocynkowany śr. 3,0 mm
id=1122323	2
jm=kg	033
ce=0
il=84.902

[RMS ZEST 3]
ty=S
na=ubijak spalinowy 200 kg
id=12612	1
jm=m-g	148
ce=0
il=14.455

[RMS ZEST 4]
ty=M
na=gwoździe budowlane
id=1332099	2
jm=kg	033
ce=0
il=7.175

[RMS ZEST 5]
ty=M
na=śruby ciesielskie
id=1340499	2
jm=kg	033
ce=0
il=30.72

[RMS ZEST 6]
ty=M
na=okucia do szandorów
id=1349599	2
jm=kg	033
ce=0
il=172.8

[RMS ZEST 7]
ty=M
na=kosze z siatki stalowej
id=1363099	2
jm=m2	050
ce=0
il=669.648

[RMS ZEST 8]
ty=S
na=koparko-odmularka 0.08-0.12 m3
id=13640	1
jm=m-g	148
ce=0
il=8.323

[RMS ZEST 9]
ty=M
na=Soltox
id=1412231	2
jm=kg	033
ce=0
il=2.529

[RMS ZEST 10]
ty=M
na=kliniec do nawierzchni drogowych
id=1600500	2
jm=m3	060
ce=0
il=0.168

[RMS ZEST 11]
ty=M
na=żwir do nawierzchni drogowych
id=1602699	2
jm=m3	060
ce=0
il=0.264

[RMS ZEST 12]
ty=M
na=kamień łamany do obiektów inżynierskich
id=1630399	2
jm=m3	060
ce=0
il=158.24

[RMS ZEST 13]
ty=M
na=kamień łamany do obiektów inżynierskich'
id=1630399	2
jm=m3	060
ce=0
il=15.918

[RMS ZEST 14]
ty=M
na=bale iglaste obrzynane wymiarowe kl. II
id=2600210	2
jm=m3	060
ce=0
il=0.843

[RMS ZEST 15]
ty=M
na=deski iglaste obrzynane 19-25 mm kl.III
id=2600621	2
jm=m3	060
ce=0
il=0.155

[RMS ZEST 16]
ty=M
na=drewno iglaste - połowizny
id=2603099	2
jm=m3	060
ce=0
il=4.032

[RMS ZEST 17]
ty=S
na=holownik 3-4
id=27110	1
jm=m-g	148
ce=0
il=2.472

[RMS ZEST 18]
ty=S
na=krypa
id=28310	1
jm=m-g	148
ce=0
il=2.858

[RMS ZEST 19]
ty=S
na=barka
id=28340	1
jm=m-g	148
ce=0
il=21.525

[RMS ZEST 20]
ty=M
na=włóknina syntetyczna
id=3900799	2
jm=m2	050
ce=0
il=712.73

[RMS ZEST 21]
ty=M
na=kołki faszynowe śr. 4-6 cm dł. 1,0-1,2 m
id=3951003	2
jm=szt	020
ce=0
il=107.622

[RMS ZEST 22]
ty=M
na=kołki faszynowe śr. 10-12 cm dług. 130-150 cm'
id=3951022	2
jm=szt	020
ce=0
il=248.726

[RMS ZEST 23]
ty=M
na=kołki faszynowe srednicy 10-12cm, dł. 160cm
id=3951099	2
jm=szt	020
ce=0
il=103.4

[RMS ZEST 24]
ty=M
na=kołki faszynowe srednicy 10-12cm, dł. 160cm'
id=3951099	2
jm=szt	020
ce=0
il=121.072

[RMS ZEST 25]
ty=M
na=kołki faszynowe srednicy 10-12cm, dł. 160cm''
id=3951099	2
jm=szt	020
ce=0
il=118.44

[RMS ZEST 26]
ty=M
na=słupki drewniane iglaste śr.70mm
id=3951300	1
jm=m3	060
ce=0
il=0.015

[RMS ZEST 27]
ty=M
na=słupki drewniane niekorowane śr.16-20cm, dług.2.0 m
id=3951311	2
jm=szt	020
ce=0
il=352

[RMS ZEST 28]
ty=M
na=słupki drewniane niekorowane śr.16-20 cm,dług.2.0 m
id=3951311	2
jm=szt	020
ce=0
il=352

[RMS ZEST 29]
ty=M
na=słupki drewniane niekorowane śr.16-20cm,dług.2.0 m
id=3951311	2
jm=szt	020
ce=0
il=352

[RMS ZEST 30]
ty=M
na=nasiona traw
id=3990710	1
jm=kg	033
ce=0
il=15.12

[RMS ZEST 31]
ty=M
na=śruby stalowe z podkładkami i nakrętkami
id=6801599	2
jm=kg	033
ce=0
il=24.3

[RMS ZEST 32]
ty=R
na=robocizna
id=999	1
jm=r-g	149
ce=0
il=1893.283

[RMS ZEST 33]
ty=R
na=robotnicy
id=999	1
jm=r-g	149
ce=0
il=0

[RMS ZEST 34]
ty=R
na=robocizna
id=999	3
jm=r-g	149
ce=100
il=0

[RMS ZEST 35]
ty=R
na=robocizna'
id=999	3
jm=r-g	149
ce=13.5
il=0

[RMS ZEST 36]
ty=R
na=robocizna
id=999	0
jm=r-g	149
ce=5
il=0

[RMS ZEST 37]
ty=M	1
na=materiały pomocnicze
id=0000000	1
jm=%	147
il=0

[ELEMENT 1]
na=Budowla - Remont zastawki nr 1.
wa=0
kn=0	0	0
id=329
nu=1
wn=		

[POZYCJA]
id=330
pd=	KNR	2-01 0122-01                        ST-0001	2-01	0122-01                        ST-0001		1
na=Pomiary przy wykopach fundamentowych w terenie równinnym i nizinnym
op=0	0	0	0	0	0
nu=1
ob=247.5
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=247.5	1	7.50*33		

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 32]
nz=0.0559	0	0.0559
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 26]
nz=0.00002	0	0.00002
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=799
pd=Bipromel 1989, biuletyny do 9 1996	KNR	15-01 0114-01	15-01	0114-01		1
na=Ręczne wykoszenie porostów rzadkich miękkich ze skarp
op=0	0	0	0	0	0
nu=2
ob=330
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=330	1	5.0*2*33.00		

[RMS 32]
nz=0.005	0	0.005
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=796
pd=WACETOB wyd.I 1995 biuletyn 9 1996	KNR	2-11 0522-05	2-11	0522-05		1
na=Wykonanie palisady przy śr.kołków i słupków 12-14 cm i głębokości wbicia 1.50 m w gruncie kat.III - palisada w podstawie skarp o średnicy pali 16-20cm i długości 2.00m.
uw=anal-pale16-20
op=0	0	0	0	0	0
nu=3
ob=64
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=64	1	(20+12)*2		

[RMS 32]
nz=4.41	0	4.41
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 27]
nz=5.5	0	5.5
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 16]
nz=0.021	0	0.021
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 5]
nz=0.16	0	0.16
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=803
pd=Bipromel 1989, biuletyny do 9 1996	KNR	15-01 0116-04	15-01	0116-04		1
na=Odmulenie koparko-odmularkami cieków o szer.dna do 1.6 m. Grub.warstwy odmulanej 40 cm - usunięcie namułów z dna na odcinku remontu.
op=0	0	0	0	0	0
nu=4
ob=34
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=34	1	34		

[RMS 8]
nz=0.0816	0	0.0816
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=804
pd=Bipromel 1989, biuletyny do 9 1996	KNR	15-01 0113-04	15-01	0113-04		1
na=Rozplantowanie urobku po mechanicznym odmuleniu cieków o szer.dna do 1.6 m. Urobek ułożony jednostronnie przy grub.warstwy namułu 40 cm
op=0	0	0	0	0	0
nu=5
ob=34
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=34	1	34		

[RMS 32]
nz=0.336	0	0.336
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=786
pd=ORGBUD wyd.II 1987 biuletyny do 9 1996	KNR	2-01 0314-01	2-01	0314-01		1
na=Ręczne formowanie nasypów z ziemi leżącej na odkładzie (kat.gr.I-II) - uzupelnienie skarp i uformowanie o nachyleniu 1:1.5 pod ułożenie geowłókniny na skarpach i w dnie w miejsce usuniętego namułu - średnio grub. 30cm.
op=0	0	0	0	0	0
nu=6
ob=74.25
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=74.25	1	(3.00+1.50+3.00)*0.30*33.00		

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 32]
nz=0.187	0	0.187
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=801
pd=WACETOB wyd.I 1997 errata z Zeszytu 3/2001	KNR-W	2-01 0228-01	2-01	0228-01		1
na=Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-III
op=0	0	0	0	0	0
nu=7
ob=74.25
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=74.25	1	(3.0+1.5+3.0)*0.30*33.00		

[RMS 32]
nz=0.134	0	0.134
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 3]
nz=0.0704	0	0.0704
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=350
pd=						0
na=Zakup kruszywa do uzupełnienia ubytków w skarpach i dnie pod umocnienia.
uw=wycena indywidualna
op=0	0	0	0	0	0
nu=8
ob=74.25
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=74.25	1	(3.00+1.50+3.00)*0.30*33.00		

[RMS 1]
nz=1.1	0	1.10
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=840
pd=WACETOB wyd.I 1995 biuletyn 9 1996	KNR	2-11 0401-05	2-11	0401-05		1
na=Wykonanie narzutu kamiennego nadwodnego z kamienia ciężkiego lub średniego luzem z obiektu pływającego z wyładunkiem ręcznym przy wys.burt do 0.60 m - wykonać narzut z brzegu w dnie cieku i podparcie palisaady- kamień niesortowany o średnicy 60mm - 150mm.
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0
nu=9
ob=15.53
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=15.53	1	(1.50*0.30)*32+(0.3*0.5*7.50)		

[RMS 32]
nz=1.39	0	1.39
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 13]
nz=1.025	0	1.025
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 17]
nz=0.05	0	0.05
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 19]
nz=0.462	0	0.462
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=341
pd=	KNNR	1 0410-01                                 ST-0004	1	0410-01                                 ST-0004		1
na=Umocnienie czaszy i skarp składowisk oraz nasypów włókniną syntetyczną - ułożenie włókniny w na skarpach pod kosze siatkowo kamienne i w dnie pod narzut kamienny..
op=0	0	0	0	0	0
nu=10
ob=252.96
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=252.96	1	(2.97+1.50+2.97)*34.00		

[RMS 32]
nz=0.11	0	0.11
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 20]
nz=1.28	0	1.28
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 37]
nz=2	0	2
np=0
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=845
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	10 0408-01	10	0408-01		1
na=Wykonanie koszy z siatki stalowej bez wyprawy. Siatka podwójnie splatana - kosze siatkowe. Kamień niesortowany o średnicy 60mm - 150mm.
op=0	0	0	0	0	0
nu=11
ob=44.16
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=44.16	1	(3.0+3.0)*32.00*0.23		

[RMS 32]
nz=4.52	0	4.52
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 7]
nz=5.6	0	5.6
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 12]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 2]
nz=0.71	0	0.71
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 21]
nz=0.9	0	0.9
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 22]
nz=2.08	0	2.08
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 15]
nz=0.0013	0	0.0013
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 4]
nz=0.06	0	0.06
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=805
pd=WACETOB wyd.I 1995 biuletyn 9 1996	KNR	2-11 0521-09	2-11	0521-09		1
na=Wykonanie palisady przy śr.kołków 10-12 cm i głębokości wbicia 1.20 m w gruncie kat.I-II - wykonanie palisady na zakończenie koszy siatkowo-kamiennych. Palisada z kołków o średnicy 12cm i długosci 1.60m na zakończenie umocnień.
op=0	0	0	0	0	0
nu=12
ob=12.88
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=12.88	1	(2.47+1.50+2.47)*2		

[RMS 32]
nz=3.44	0	3.44
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 24]
nz=9.4	0	9.4
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=783
pd=WACETOB wyd.I 1995 biuletyn 9 1996	KNR	2-11 0405-01	2-11	0405-01		1
na=Wykonanie bruku z kamienia naturalnego, średniego na skarpach o wys.do 4 m o powierzchniach płaskich. Grubość bruku 15cm. - wykonanie bruku na skarpie powyżej istniejącego umocnienia z płyt żelbetowych, przed zastawką i poniżej zastawki.
op=0	0	0	0	0	0
nu=13
ob=6
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=6	1	1.0*(2.20+3.80)		

[RMS 32]
nz=0.953	0	0.953
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 12]
nz=0.17	0	0.17
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 10]
nz=0.014	0	0.014
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 11]
nz=0.022	0	0.022
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 17]
nz=0.0119	0	0.0119
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 18]
nz=0.2382	0	0.2382
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=342
pd=	KNR	2-01 0510-03                       ST-0004	2-01	0510-03                       ST-0004		1
na=Obsianie skarp w ziemi urodzajnej - obsiew terenu zniszczonego i skarp grobli oraz terenu zniszczonego podczas robót.
op=0	0	0	0	0	0
nu=14
ob=420
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=420	1	6.0*2*35.0		

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 32]
nz=0.066	0	0.066
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 30]
nz=0.012	0	0.012
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=846
pd=WACETOB wyd.I 1995 biuletyn 9 1996	KNR	2-11 0304-05	2-11	0304-05		1
na=Wykonanie i założenie szandorów o grub.po ostrug. 96 mm. - długość szandorów 1.56m na wysokość 1.80m.
op=0	0	0	0	0	0
nu=15
ob=2.81
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=2.81	1	1.56*1.80		

[RMS 32]
nz=1.67	0	1.67
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 14]
nz=0.1	0	0.1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 9]
nz=0.3	0	0.3
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=847
pd=WACETOB wyd.I 1995 biuletyn 9 1996	KNR	2-11 0304-09	2-11	0304-09		1
na=Okucia dla szandorów ponad 71 mm
op=0	0	0	0	0	0
nu=16
ob=9
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=9	1	9		

[RMS 32]
nz=0.244	0	0.244
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 6]
nz=6.4	0	6.4
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 31]
nz=0.9	0	0.9
np=1
wa=0
wb=0

[ELEMENT 1]
na=Budowla - Remont zastawki nr 2.
wa=0
kn=0	0	0
id=806
nu=2
wn=		

[POZYCJA]
id=807
pd=	KNR	2-01 0122-01                        ST-0001	2-01	0122-01                        ST-0001		1
na=Pomiary przy wykopach fundamentowych w terenie równinnym i nizinnym
op=0	0	0	0	0	0
nu=17
ob=247.5
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=247.5	1	7.50*33		

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 32]
nz=0.0559	0	0.0559
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 26]
nz=0.00002	0	0.00002
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=808
pd=Bipromel 1989, biuletyny do 9 1996	KNR	15-01 0114-01	15-01	0114-01		1
na=Ręczne wykoszenie porostów rzadkich miękkich ze skarp
op=0	0	0	0	0	0
nu=18
ob=330
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=330	1	5.0*2*33.00		

[RMS 32]
nz=0.005	0	0.005
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=809
pd=WACETOB wyd.I 1995 biuletyn 9 1996	KNR	2-11 0522-05	2-11	0522-05		1
na=Wykonanie palisady przy śr.kołków i słupków 12-14 cm i głębokości wbicia 1.50 m w gruncie kat.III - palisada w podstawie skarp o średnicy pali 16-20cm i długości 2.00m.
uw=anal.-pale16-20
op=0	0	0	0	0	0
nu=19
ob=64
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=64	1	(20+12)*2		

[RMS 32]
nz=4.41	0	4.41
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 28]
nz=5.5	0	5.5
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 16]
nz=0.021	0	0.021
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 5]
nz=0.16	0	0.16
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=810
pd=Bipromel 1989, biuletyny do 9 1996	KNR	15-01 0116-04	15-01	0116-04		1
na=Odmulenie koparko-odmularkami cieków o szer.dna do 1.6 m. Grub.warstwy odmulanej 40 cm
op=0	0	0	0	0	0
nu=20
ob=34
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=34	1	34		

[RMS 8]
nz=0.0816	0	0.0816
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=811
pd=Bipromel 1989, biuletyny do 9 1996	KNR	15-01 0113-04	15-01	0113-04		1
na=Rozplantowanie urobku po mechanicznym odmuleniu cieków o szer.dna do 1.6 m. Urobek ułożony jednostronnie przy grub.warstwy namułu 40 cm
op=0	0	0	0	0	0
nu=21
ob=34
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=34	1	34		

[RMS 32]
nz=0.336	0	0.336
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=812
pd=ORGBUD wyd.II 1987 biuletyny do 9 1996	KNR	2-01 0314-01	2-01	0314-01		1
na=Ręczne formowanie nasypów z ziemi leżącej na odkładzie (kat.gr.I-II) - uzupelnienie skarp i uformowanie o nachyleniu 1:1.5 pod ułożenie geowłókniny w dnie i na skarpach - średnio grub. 30cm.
op=0	0	0	0	0	0
nu=22
ob=74.05
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=74.05	1	(2.88+1.50+2.88)*0.30*34.00		

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 32]
nz=0.187	0	0.187
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=813
pd=WACETOB wyd.I 1997 errata z Zeszytu 3/2001	KNR-W	2-01 0228-01	2-01	0228-01		1
na=Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-III
op=0	0	0	0	0	0
nu=23
ob=74.05
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=74.05	1	(2.88+1.5+2.88)*0.30*34.00		

[RMS 32]
nz=0.134	0	0.134
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 3]
nz=0.0704	0	0.0704
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=814
pd=						0
na=Zakup kruszywa do uzupełnienia ubytków w skarpach i dnie pod umocnienia.
uw=wycena indywidualna
op=0	0	0	0	0	0
nu=24
ob=74.05
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=74.05	1	(2.88+1.50+2.88)*0.30*34.00		

[RMS 1]
nz=1.1	0	1.10
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=841
pd=WACETOB wyd.I 1995 biuletyn 9 1996	KNR	2-11 0401-05	2-11	0401-05		1
na=Wykonanie narzutu kamiennego nadwodnego z kamienia ciężkiego lub średniego luzem z obiektu pływającego z wyładunkiem ręcznym przy wys.burt do 0.60 m - wykonać narzut z brzegu w dnie cieku i podparcie palisady. Kamień niesortowany o średnicy 60mm - 150 mm.
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0
nu=25
ob=15.53
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=15.53	1	(1.50*0.30)*32+(0.3*0.5*7.50)		

[RMS 32]
nz=1.39	0	1.39
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 12]
nz=1.025	0	1.025
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 17]
nz=0.05	0	0.05
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 19]
nz=0.462	0	0.462
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=816
pd=	KNNR	1 0410-01                                 ST-0004	1	0410-01                                 ST-0004		1
na=Umocnienie czaszy i skarp składowisk oraz nasypów włókniną syntetyczną - ułożenie włókniny w na skarpach pod kosze siatkowo kamienne i w dnie pod narzut kamienny..
op=0	0	0	0	0	0
nu=26
ob=246.84
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=246.84	1	(2.88+1.50+2.88)*34.00		

[RMS 32]
nz=0.11	0	0.11
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 20]
nz=1.28	0	1.28
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 37]
nz=2	0	2
np=0
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=850
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	10 0408-01	10	0408-01		1
na=Wykonanie koszy z siatki stalowej bez wyprawy. Siatka podwójnie splatana - kosze siatkowe. Kamień niesortowany o średnicy 60mm - 150mm.
op=0	0	0	0	0	0
nu=27
ob=44.16
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=44.16	1	(3.0+3.0)*32.00*0.23		

[RMS 32]
nz=4.52	0	4.52
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 7]
nz=5.6	0	5.6
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 12]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 2]
nz=0.71	0	0.71
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 21]
nz=0.9	0	0.9
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 22]
nz=2.08	0	2.08
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 15]
nz=0.0013	0	0.0013
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 4]
nz=0.06	0	0.06
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=815
pd=WACETOB wyd.I 1995 biuletyn 9 1996	KNR	2-11 0521-09	2-11	0521-09		1
na=Wykonanie palisady przy śr.kołków 10-12 cm i głębokości wbicia 1.20 m w gruncie kat.I-II - wykonanie palisady na zakończenie koszy siatkowo-kamiennych. Palisada z kołków o średnicy 12cm i długosci 1.60m na zakończenie umocnień.
op=0	0	0	0	0	0
nu=28
ob=12.6
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=12.6	1	(2.40+1.50+2.40)*2		

[RMS 32]
nz=3.44	0	3.44
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 25]
nz=9.4	0	9.4
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=818
pd=WACETOB wyd.I 1995 biuletyn 9 1996	KNR	2-11 0405-01	2-11	0405-01		1
na=Wykonanie bruku z kamienia naturalnego, średniego na skarpach o wys.do 4 m o powierzchniach płaskich. Grubość bruku 15cm. - wykonanie bruku na skarpie powyżej istniejącego umocnienia z płyt żelbetowych, przed zastawką i poniżej zastawki.
op=0	0	0	0	0	0
nu=29
ob=6
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=6	1	1.0*(2.20+3.80)		

[RMS 32]
nz=0.953	0	0.953
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 12]
nz=0.17	0	0.17
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 10]
nz=0.014	0	0.014
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 11]
nz=0.022	0	0.022
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 17]
nz=0.0119	0	0.0119
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 18]
nz=0.2382	0	0.2382
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=819
pd=	KNR	2-01 0510-03                       ST-0004	2-01	0510-03                       ST-0004		1
na=Obsianie skarp w ziemi urodzajnej - obsiew terenu zniszczonego i skarp grobli oraz terenu zniszczonego podczas robót.
op=0	0	0	0	0	0
nu=30
ob=420
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=420	1	6.0*2*35.0		

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 32]
nz=0.066	0	0.066
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 30]
nz=0.012	0	0.012
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=848
pd=WACETOB wyd.I 1995 biuletyn 9 1996	KNR	2-11 0304-05	2-11	0304-05		1
na=Wykonanie i założenie szandorów o grub.po ostrug. 96 mm. - długość szandorów 1.56m na wysokość 1.80m.
op=0	0	0	0	0	0
nu=31
ob=2.81
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=2.81	1	1.56*1.80		

[RMS 32]
nz=1.67	0	1.67
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 14]
nz=0.1	0	0.1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 9]
nz=0.3	0	0.3
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=849
pd=WACETOB wyd.I 1995 biuletyn 9 1996	KNR	2-11 0304-09	2-11	0304-09		1
na=Okucia dla szandorów ponad 71 mm
op=0	0	0	0	0	0
nu=32
ob=9
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=9	1	9		

[RMS 32]
nz=0.244	0	0.244
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 6]
nz=6.4	0	6.4
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 31]
nz=0.9	0	0.9
np=1
wa=0
wb=0

[ELEMENT 1]
na=Budowla - Remont zastawki nr 3.
wa=0
kn=0	0	0
id=822
nu=3
wn=		

[POZYCJA]
id=823
pd=	KNR	2-01 0122-01                        ST-0001	2-01	0122-01                        ST-0001		1
na=Pomiary przy wykopach fundamentowych w terenie równinnym i nizinnym
op=0	0	0	0	0	0
nu=33
ob=247.5
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=247.5	1	7.50*33		

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 32]
nz=0.0559	0	0.0559
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 26]
nz=0.00002	0	0.00002
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=824
pd=Bipromel 1989, biuletyny do 9 1996	KNR	15-01 0114-01	15-01	0114-01		1
na=Ręczne wykoszenie porostów rzadkich miękkich ze skarp
op=0	0	0	0	0	0
nu=34
ob=330
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=330	1	5.0*2*33.00		

[RMS 32]
nz=0.005	0	0.005
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=825
pd=WACETOB wyd.I 1995 biuletyn 9 1996	KNR	2-11 0522-05	2-11	0522-05		1
na=Wykonanie palisady przy śr.kołków i słupków 12-14 cm i głębokości wbicia 1.50 m w gruncie kat.III - palisada w podstawie skarp o średnicy pali 16-20cm i długości 2.00m.
uw=anal.-pale 16-20
op=0	0	0	0	0	0
nu=35
ob=64
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=64	1	(20+12)*2		

[RMS 32]
nz=4.41	0	4.41
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 29]
nz=5.5	0	5.5
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 16]
nz=0.021	0	0.021
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 5]
nz=0.16	0	0.16
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=826
pd=Bipromel 1989, biuletyny do 9 1996	KNR	15-01 0116-04	15-01	0116-04		1
na=Odmulenie koparko-odmularkami cieków o szer.dna do 1.6 m. Grub.warstwy odmulanej 40 cm
op=0	0	0	0	0	0
nu=36
ob=34
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=34	1	34		

[RMS 8]
nz=0.0816	0	0.0816
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=827
pd=Bipromel 1989, biuletyny do 9 1996	KNR	15-01 0113-04	15-01	0113-04		1
na=Rozplantowanie urobku po mechanicznym odmuleniu cieków o szer.dna do 1.6 m. Urobek ułożony jednostronnie przy grub.warstwy namułu 40 cm
op=0	0	0	0	0	0
nu=37
ob=34
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=34	1	34		

[RMS 32]
nz=0.336	0	0.336
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=828
pd=ORGBUD wyd.II 1987 biuletyny do 9 1996	KNR	2-01 0314-01	2-01	0314-01		1
na=Ręczne formowanie nasypów z ziemi leżącej na odkładzie (kat.gr.I-II) - uzupelnienie skarp i uformowanie o nachyleniu 1:1.5 pod ułożenie geowłókniny w dnie i na skarpach - średnio grub. 30cm.
op=0	0	0	0	0	0
nu=38
ob=57.02
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=57.02	1	(2.33+1.50+2.33)*0.30*13.00+(2.00+1.50+2.00)*0.30*20.0		

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 32]
nz=0.187	0	0.187
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=829
pd=WACETOB wyd.I 1997 errata z Zeszytu 3/2001	KNR-W	2-01 0228-01	2-01	0228-01		1
na=Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-III
op=0	0	0	0	0	0
nu=39
ob=57.02
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=57.02	1	(2.33+1.50+2.33)*0.30*13.00+(2.00+1.50+2.00)*0.30*20.0		

[RMS 32]
nz=0.134	0	0.134
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 3]
nz=0.0704	0	0.0704
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=830
pd=						0
na=Zakup kruszywa do uzupełnienia ubytków w skarpach i dnie pod umocnienia.
uw=wycena indywidualna
op=0	0	0	0	0	0
nu=40
ob=57.02
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=57.02	1	57.02		

[RMS 1]
nz=1.1	0	1.10
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=843
pd=WACETOB wyd.I 1995 biuletyn 9 1996	KNR	2-11 0401-05	2-11	0401-05		1
na=Wykonanie narzutu kamiennego nadwodnego z kamienia ciężkiego lub średniego luzem z obiektu pływającego z wyładunkiem ręcznym przy wys.burt do 0.60 m - wykonać narzut z brzegu w dnie cieku i podparcie palisady. Kamień niesortowany o średnicy 60mm - 150 mm.
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0
nu=41
ob=15.53
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=15.53	1	(1.50*0.30)*32+(0.3*0.5*7.50)		

[RMS 32]
nz=1.39	0	1.39
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 12]
nz=1.025	0	1.025
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 17]
nz=0.05	0	0.05
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 19]
nz=0.462	0	0.462
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=831
pd=WACETOB wyd.I 1995 biuletyn 9 1996	KNR	2-11 0521-09	2-11	0521-09		1
na=Wykonanie palisady przy śr.kołków 10-12 cm i głębokości wbicia 1.20 m w gruncie kat.I-II - wykonanie palisady na zakończenie koszy siatkowo-kamiennych. Palisada z kołków o średnicy 12cm i długosci 1.60m na zakończenie umocnień.
op=0	0	0	0	0	0
nu=42
ob=11
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=11	1	(2.00+1.50+2.00)+(2.00+1.50+2.00)		

[RMS 32]
nz=3.44	0	3.44
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 23]
nz=9.4	0	9.4
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=832
pd=	KNNR	1 0410-01                                 ST-0004	1	0410-01                                 ST-0004		1
na=Umocnienie czaszy i skarp składowisk oraz nasypów włókniną syntetyczną - ułożenie włókniny w na skarpach pod kosze siatkowo kamienne i w dnie pod narzut kamienny..
op=0	0	0	0	0	0
nu=43
ob=57.02
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=57.02	1	(2.33+1.50+2.33)*0.30*13.00+(2.00+1.50+2.00)*0.30*20.0		

[RMS 32]
nz=0.11	0	0.11
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 20]
nz=1.28	0	1.28
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 37]
nz=2	0	2
np=0
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=851
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	10 0408-01	10	0408-01		1
na=Wykonanie koszy z siatki stalowej bez wyprawy. Siatka podwójnie splatana - kosze siatkowe. Kamień niesortowany o średnicy 60mm - 150mm.
op=0	0	0	0	0	0
nu=44
ob=31.26
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=31.26	1	(2.33+2.33)*12.00*0.23+(2.00+2.00)*20.00*0.23		

[RMS 32]
nz=4.52	0	4.52
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 7]
nz=5.6	0	5.6
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 12]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 2]
nz=0.71	0	0.71
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 21]
nz=0.9	0	0.9
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 22]
nz=2.08	0	2.08
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 15]
nz=0.0013	0	0.0013
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 4]
nz=0.06	0	0.06
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=835
pd=	KNR	2-01 0510-03                       ST-0004	2-01	0510-03                       ST-0004		1
na=Obsianie skarp w ziemi urodzajnej - obsiew terenu zniszczonego i skarp grobli oraz terenu zniszczonego podczas robót.
op=0	0	0	0	0	0
nu=45
ob=420
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=420	1	6.0*2*35.0		

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 32]
nz=0.066	0	0.066
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 30]
nz=0.012	0	0.012
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=852
pd=WACETOB wyd.I 1995 biuletyn 9 1996	KNR	2-11 0304-05	2-11	0304-05		1
na=Wykonanie i założenie szandorów o grub.po ostrug. 96 mm. - długość szandorów 1.56m na wysokość 1.80m.
op=0	0	0	0	0	0
nu=46
ob=2.81
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=2.81	1	1.56*1.80		

[RMS 32]
nz=1.67	0	1.67
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 14]
nz=0.1	0	0.1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 9]
nz=0.3	0	0.3
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=853
pd=WACETOB wyd.I 1995 biuletyn 9 1996	KNR	2-11 0304-09	2-11	0304-09		1
na=Okucia dla szandorów ponad 71 mm
op=0	0	0	0	0	0
nu=47
ob=9
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=9	1	9		

[RMS 32]
nz=0.244	0	0.244
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 6]
nz=6.4	0	6.4
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 31]
nz=0.9	0	0.9
np=1
wa=0
wb=0

